**2024 жылда кәріз құбырларын ағынды судан тазартудың**

**Техникалық ерекшелігі**

 Ғимараттың ішіндегі жоғары қысымды кәріз құбырларын жуу, тазалау, диаметрі 100 мм-ге дейін, 50 м шойын құбыр, 60 м пластикалық құбыр, барлығы 50 м., ғимаратқа су бұру объектісінен (раковина, дәретхана, душ ағызу) жақын маңдағы бақылау құдығына кіру нүктесіне дейін бірнеше иілісі бар. Орындаушы Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша үш сағат ішінде жұмыстарды орындауға кірісуге міндетті. Қажет болған жағдайда орындаушы кәрізді тазарту үшін арнайы техниканы ұсынуға міндетті. Қызмет көрсету кестесі (айлар): шілде, қазан, желтоқсан.

 **Техническая спецификация прочистки**

 **канализационных сточных труб в 2024г.**

 Промывка, прочистка, канализационных труб под высоким давлением внутри здания диаметр до 100 мм, 50м чугунной трубы, 60м пластиковой трубы, всего 50м., с несколькими изгибами от объекта водоотведения в здание (раковина, унитаз, душевой слив) до точки входа в ближайший смотровой колодец. Исполнитель обязан по заявке Заказчика в течение трех часов, приступить к выполнению работ. При необходимости исполнитель обязан предоставить специальную технику для прочистки канализации. График оказания услуги (месяц): июль, октябрь, декабрь.