**Техникалық ерекшелік**

Кеңсе үй-жайларының ішкі есіктерін сатып алу және орнату, есік жапырағының өлшемдері - 2,0х0,8 4 дана, есік парағының өлшемі - 2,0х0,7 1 дана. (есіктердің жалпы саны 5 дана),

Есік жапырағы: PVDGshch;

Түсі: жаңғақ;

Кенептің қалыңдығы: 44 мм;

Қаптау: эмаль, шпон;

Стиль: заманауи;

Есік түрі: қатты;

Толтыру: есіктерге арналған экологиялық таза толтырғыштар, бөлменің дыбыс және жылу оқшаулауын жақсарту үшін, сондай-ақ есік жапырағының салмағын жеңілдету үшін; Құрылысы: панельді фрезерлеу;

Материал: ағаш, MDF, қатты ағаш;

Платформа: шпонды телескоп 70/15, жаңғақ түсті, L=2,2 м, 23 дана;

Есік жақтау тірегі: 60 типті (49 орам), телескоп, жаңғақ түсті, L=2,1 м, 13 дана;

Шпонды портал: түрі 1/350 телескоп, жаңғақ түсті, L=2,1 м

3 дана;

Шпонды портал: түрі 1/100 телескоп, жаңғақ түсті, L=2,1 м

3 дана;

Шпонды портал: түрі 1/200 телескоп, жаңғақ түсті, L=2,1 м саны

8 дана;

Бөлек тұтқа, есіктің қалыңдығы, 44 мм, ұзындығы 131 мм, ені 51 мм, түсі

Флоренция алтыны, 5 дана;

Айналмалы тұтқа, ені 51 мм, розетка пішіні – шаршы, дәретхана құлпы үшін төсеу түрі, флоренциялық алтын түсті, 1 дана;

Трим: брондалған пластина түрі, ені 155 мм, флоренциялық алтын түсті,

құлыпқа арналған төсем түрі, деңгей, 3 дана көлемінде;

Айналмалы табақпен цилиндр механизмі A202/70 мм (30+10+30), 5 маркалы латунь, 3 дана;

Автоматты шек L=830 мм, 3 дана;

Жасырын орнату топсасы 30х120, күңгірт хром, жартылай боялған, 10 дана;

Жасырын топсаға арналған сәндік қақпақ, күңгірт хром, саны

40 дана;

Үнсіз магнитті ысырма құлпы, күңгірт жез, 2 дана;

Үнсіз магниттік цилиндр құлпы, щеткалы жез, саны

3 дана;

Ұстағыш табақ, күңгірт жез, 5 дана;

Кепілдік 24 ай;

Өнімдер жаңа, қаптамада, шығарылған күні 2023 жылдан ерте болмауы керек;

Келісім-шартты жасасқаннан кейін сіз қосымша өлшемдерді алып, жобаны келісуіңіз керек, барлық қолданылатын материалдар сапалы болуы керек. Барлық жұмыстар Тапсырыс берушімен келісім бойынша жұмыс уақытында сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін жүргізілуі керек.

Жұмысты орындау мекен-жайы: Қарағанды ​​облысы, Қарағанды ​​қ., Гоголь көшесі, 34.

**Техническая спецификация**

Приобретение и установка межкомнатных дверей для офисного помещения, размеры дверного полотна - 2,0х0,8 в количестве 4 шт., размер дверного полотна - 2,0х0,7 в количестве 1 шт. (общее количество дверей 5 шт.),

Дверное полотно: ПВДГщ;

Цвет: орех;

Толщина полотна: 44 мм;

Покрытие: эмаль, шпон;

Стиль: модерн;

Тип двери: глухая;

Наполнение: экологически чистые наполнители для дверей, для улучшения звуко- и теплоизоляций помещения, а также для облегчения веса полотна; Конструкция: щитовая фрезерованная;

Материал: дерево, МДФ, массив;

Наличник: фанерованный телескоп 70/15, цвет орех, L=2,2 м. в количестве 23 шт.;

Стойка дверной коробки: тип 60 (четверть 49), телескоп, цвет орех, L=2,1 м. в количестве 13 шт.;

Портал фанерованный: тип 1/350 телескоп, цвет орех, L=2,1 м. в количестве

3 шт.;

Портал фанерованный: тип 1/100 телескоп, цвет орех, L=2,1 м. в количестве

3 шт.;

Портал фанерованный: тип 1/200 телескоп, цвет орех, L=2,1 м. в количестве

8 шт.;

Ручка раздельная, толщина двери, 44 мм, длина 131 мм, ширина 51 мм, цвет

флорентийское золото, в количестве 5 шт.;

Ручка поворотная, ширина 51 мм, форма розетки - квадрат, вид накладки на замок WC, цвет флорентийское золото, в количестве 1 шт.;

Накладка: тип броненакладка, ширина 155 мм, цвет флорентийское золото,

вид накладки на замок сувальдный, в количестве 3 шт.;

Цилиндровый механизм с вертушкой А202/70 мм (30+10+30), латунь 5 кл., в количестве 3 шт.;

Порог автоматический L=830 мм, в количестве 3 шт.;

Петля скрытой установки 30х120, матовый хром, частично покрашенная, в количестве 10 шт.;

Декоративная накладка для скрытой петли, матовый хром, в количестве

40 шт.;

Замок-защелка бесшумный магнитный, матовая латунь, в количестве 2 шт.;

Замок под цилиндр бесшумный магнитный, матовая латунь, в количестве

3 шт.;

Ответная планка, матовая латунь, в количестве 5 шт.;

Гарантия 24 месяца;

Товары должны быть новыми, в упаковке, дата изготовления не ранее 2023 г.;

После заключения договора нужно дополнительно произвести замеры, согласовать дизайн, все используемые материалы должны быть хорошего качества. Все работы производить по согласованию с Заказчиком в рабочее время с 9.00 до 18.00 ч.

Работы производятся по адресу: Карагандинская область, г. Караганда, ул. Гоголя, 34.