**Техническая спецификация**

**Работы по ремонту системы отопления и опрессовка внутренних и наружных сетей системы отопления Согласно акту АО «Астана – Теплотранзита» (акт приложен).**

Настоящая техническая спецификация определяет условия предоставления услуг по промывке, опрессовке, обслуживанию и текущему ремонту отопительных систем **Согласно акту АО «Астана – Теплотранзита» (акт приложен).**.

Поставщик предоставляет качественный материал для выполнения работ, в случае применения некачественных материалов Заказчик имеет право требовать замену материала от Поставщика. Гарантия на все виды работ и материалы в течении 1 года.

Срок оказания услуг:

- По заявке заказчика в течении 15 календарных дней, работы по ремонту системы отопления и опрессовка внутренних и наружных сетей системы отопления **Согласно акту АО «Астана – Теплотранзита» (акт приложен).**.

Со дня заключения договора поставщику необходимо в течении трех дней предоставить на согласование график производства работ (согласно перечня работ).

Поставщику внимательно ознакомиться с технической спецификацией и с перечнем выполняемых услуг, предварительно согласовать с заказчиком.

**Приложение №1**

**Работы по ремонту системы отопления и опрессовка внутренних и наружных сетей системы отопления**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Текущий ремонт отопления все расходные материалы, запчасти и оборудования за счет поставщика, согласно акта.** | | **Количество** |
|  | Установка резервной линии горячего водоснабжения | 1 |
|  | Установка дренажного насоса | 1 |
|  | Установка решетки безопасности в тепловом узле | 1 |
|  | Грунтовка, покраска сварочных швов труб | 5 |
|  | Установка приборов КИП | 9 |
|  | Укомплектование обвязки Т/10 системы отопления по давлению и температуре | 1 |
|  | Восстановительные работы тепловой изоляции | 1 |
|  | Укомплектование фланцевых соединений теплового узла | 1 |
|  | Сварочные работы |  |
|  | Установить стенд принципиальной схемой теплового узла в помещений. | 1 |

**Техникалық сипаттама**

**"Астана – Теплотранзит" АҚ актісіне (акт қоса берілген) сәйкес жылыту жүйесін жөндеу және жылыту жүйесінің ішкі және сыртқы желілерін сығымдау жөніндегі жұмыстар.**

Осы Техникалық ерекшелік жылыту жүйелерін жуу, престеу, Қызмет көрсету және ағымдағы жөндеу бойынша қызметтер көрсету шарттарын айқындайды.

Өнім беруші жұмыстарды орындау үшін сапалы материал ұсынады, сапасыз материалдар қолданылған жағдайда Тапсырыс беруші жеткізушіден материалды ауыстыруды талап етуге құқылы. 1 жыл ішінде барлық жұмыс түрлері мен материалдарға кепілдік.

Қызмет көрсету мерзімі:

- Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша 15 күнтізбелік күн ішінде жылыту жүйесін жөндеу және жылыту жүйесінің ішкі және сыртқы желілерін сығымдау жұмыстары жүргізіледі.


Шарт жасалған күннен бастап өнім беруші келісуге жұмыстарды жүргізу кестесін (жұмыстар тізбесіне сәйкес) үш күн ішінде ұсынуы қажет.

Өнім беруші техникалық ерекшелікпен және орындалатын қызметтер тізбесімен мұқият танысып, Тапсырыс берушімен алдын ала келіседі.

**№1 қосымша**

**Жылыту жүйесін жөндеу және жылыту жүйесінің ішкі және сыртқы желілерін сығымдау жөніндегі жұмыстар**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ағымдағы жылыту жөндеу актіге сәйкес жеткізушінің есебінен барлық шығын материалдары, қосалқы бөлшектер мен жабдықтар.** | | **Саны** |
|  | Ыстық сумен жабдықтаудың резервтік желісін орнату | 1 |
|  | Дренаждық сорғыны орнату | 1 |
|  | Жылу торабында қауіпсіздік торын орнату | 1 |
|  | Праймер, құбырлардың дәнекерлеу тігістерін бояу | 5 |
|  | Аспаптарды орнату КИП | 9 |
|  | Қысым мен температура бойынша жылыту жүйесінің Т/10 байланысын жинақтау | 1 |
|  | Жылу оқшаулауды қалпына келтіру жұмыстары | 1 |
|  | Жылу торабының фланецті қосылыстарын жинақтау | 1 |
|  | Дәнекерлеу жұмыстары |  |
|  | Стендті үй-жайлардағы жылу торабының схемалық схемасымен орнатыңыз. | 1 |

****