Приложение 2

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

**Баннерлер жасау және орнату бойынша**

Әлеуетті өнім беруші Баннерлер жасағанда келесілерді ескеруі қажет:   
1. **Жалпы саны – 50 дана (көлемі 3х2 м), 20 дана (көлемі 6х3 м).**

2. Бір баннер жиегінде 30 см сайын айналмалардың (кольцо) болуы (d-1.2cм);

3. Су өткізбейтін, түрлі-түсті басып шығару, барлық түстер мен реңктерді пайдаланатын толық түсті дизайн, максималды экспрессивтілік;   
4. Тығыздығы (қалыңдығы) 550 гр, еріткішке төзімді, ауа-райына төзімді;   
5. Баннерлер тапсырыс берушімен келісілген жерлерде орналастырылуы керек;

6. Баннерлерді Боралдай ауылдық округіне қарасты Көлтоған, Ертай, Рысбек батыр ауылдарына орналастырылуы керек.  
7. Баннерлерді жаңадан ілу кезінде ескі баннерлерді шешіп және жинап тапсырыс берушінің қоймасына дейін жеткізу өнім берушінің есебінен жүргізіледі.   
8. **Жеткізуші өтінім түскен сәттен бастап 2 сағат ішінде жобаны және дизайнды ұсынады. Жеткізуші эскиз бекітілгеннен кейін 1 (бір) күн ішінде тапсырыс беруші көрсеткен жерге баннерлер орналастыруы керек.**9. Эскизді әзірлеу, дайындау, монтаждау және бөлшектеу (шешу) және тапсырыс берушінің көрсетілген орындарына жеткізіп ілу Шарттың бағасына қосылуы керек. Жеткізушінің кінәсі бойынша ақаулар табылған жағдайда, Жеткізуші 5 сағат ішінде Тапсырыс берушіден шығынсыз, ақаулы Тауарларды немесе олардың бөліктерін ауыстырады.

10. **Жұмыстарды орындау шартқа қол қойылған сәттен бастап 31.12.2024 жылға дейін (қоса алғанда) тең емес көлемдермен және Тапсырыс берушінің өтінімдерінде көрсетілген мерзімдерде жүзеге асырылады.** Жұмыстарды ҚНжЕ, МЕМСТ, өрт қауіпсіздігі, өндірістік санитария және ҚР қолданыстағы заңнамасының талаптарына сәйкес орындау қажет.

11. Қызмет көрсетуші міндетті түрде ескеруі тиіс: "ҚР Тіл туралы" ҚР Заңының (бұдан әрі – заң) 21-бабына сәйкес маңдайшалар мен басқа да көрнекі ақпарат мемлекеттік және орыс тілдерінде, ал басқа тілдерде жазылады. Көрнекі ақпараттың бүкіл мәтіні мынадай тәртіппен орналастырылуға тиіс: мемлекеттік тілде – сол жағына немесе үстіне, орыс тілінде – оң жағына немесе төменгі жағына, бір қаріппен жазылады.

12. Ультракүлгін сәулеге төзімділікке кепілдік 2000 сағаттан кем емес, созылу күші 27,22 кг кем емес.

**31.12.2024 жылға дейін жылдық қызмет көрсету**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**По изготовлению и установке баннеров**

При изготовлении баннеров потенциальному поставщику необходимо учитывать следующее:

1. **Общее количество баннеров – 50 штук (размером 3х2 м), 20 штук (размером 6х3 м).**   
2. Наличие витков (кольц) через каждые 30 см по краю одного баннера (d-1.2 см);

3. Водонепроницаемый, цветная печать, полноцветный дизайн с использованием всех цветов и оттенков, максимальная выразительность;   
4. **Плотноть (толщина) 550 гр, стойкий к растворителю, атмосферостойкий**;   
5. Баннеры должны размещаться в местах, согласованных с заказчиком;   
6. Баннеры должны быть размещены в селах Кольтоган, Ертай, Рысбек батыр Боралдайского сельского округа.  
7. **При новом вывешивании баннеров снятие и сборка старых баннеров и доставка до склада заказчика производится за счет поставщика.   
8. Поставщик представляет проект и дизайн в течение 2 часов с момента поступления заявки. Поставщик в течение 1 (одного) дня после утверждения эскиза должен разместить баннеры в место, указанном заказчиком.**   
9. Разработка, изготовление, монтаж и демонтаж (снятие) эскиза и доставка в указанные места заказчика должны быть включены в цену договора. В случае обнаружения дефектов по вине поставщика, поставщик в течение 5 часов без потерь от заказчика производит замену дефектных товаров или их частей;

10. **Выполнение работ осуществляется с момента подписания договора до 31.12.2024 года (включительно), неравными объемами и в сроки,указанные в заявках Заказчика.** Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, пожарной безопасности, производственной санитарии и действующего Законодательства РК.

11. Поставщик услуг в обязательном порядке должен учесть: согласно ст.21 Закона РК «О языке в РК» (далее – Закон) вывески и другая наглядная информация пишется на государственном и русском, а принеобходимости на других языках. Весь текст наглядной информации должен бытьрасположен в таком порядке: на государственном языке – слева или сверху, на русском языке – справа илиснизу, пишется одним шрифтом.

12. Гарантия на устойчивость к ультрафиолетовому излучению не менее 2000 часов, прочность на разрыв не менее 27,22 кг.

**Годовое обслуживание до 31.12.2024 г.**