**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

На выполнение работ по ремонту кровли здании ГУ "Отдел культуры и развития языков Улытауского района"

В стоимость работ должны быть включены все расходы Поставщика, связанные с выполнением следующих работ:

1. Разборка покрытий. Кровли из рулонных материалов – 599 м2.
2. Трубы водосточные. Разборка с люлек – 46 м.
3. Монтаж труб водосточных по наружной стене здания с земли, лестниц и подмостей – 46 метр.
4. Звенья водосточных труб из оцинкованных стали – 52,67 м.
5. Смена воронок с земли, лестниц и подмостей – 4 шт.
6. Монтаж рулонных примыканий и мастичных кровель с одним фартуком к стенам и парапетам высотой более 600 мм. – 164 м.
7. Кровли плоские четырехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумной с последующим нанесением антисептированной битумной мастики толщиной 2 мм с защитным слоем из плит армоцементных на кварцевом песке – 599 м2 кровли.
8. Кровли. Герметизация соединений между асбестоцементными листами. Добавлять к нормам 1112-0101-0701 по 1112-0101-0703

После окончания работ предоставить гарантию на работу сроком на 2 года. Работы должны выполняться согласно утвержденной сметной документации, дефектного акта и всоответствии с требованиями СН РК 1.04-26-2011«Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых иобщественных зданий». Требования безопасности СНиП РК2.02-05-2009\* Пожарная безопасность зданий и сооружений;СН РК 1.03-16-2012 «Охрана труда и техника безопасности встроительстве». СН РК 3.02-05-2011 Общеобразовательныеучреждения. СН РК 8.02-05-2002 Общестроительные работы.СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности припроизводстве электросварочных и газопламенных работ»Требования, предъявляемые к качеству применяемыхматериалов. Качество применяемых материалов должносоответствовать требованиям ГОСТ, указанных в перечненормативных документов действующих на территории РК.Требования и условия, предъявляемые к выполнению работ. Согласно нормативной трудоемкости и продолжительности ремонта объекта обеспечить полное наличие работников по квалификации с подтверждающими документами. При этом Поставщик принимает на себя все обязанности по работе, обеспечению необходимыми материалами, оборудованием ит.д., также согласовать Заказчиком применяемые материалыпо работе и должен сдать Заказчику объект, готовый к эксплуатации. Поставщик после подписания договора в течение 5 рабочих дней предоставляет Заказчику на утверждение график производства работ, где излагаются срок и порядок выполнения работ по ремонту. Поставщик предоставляет гарантию на все материалы и выполненные работы, сроком не менее 12 месяцев. Если в период гарантийной эксплуатации обнаруживаются дефекты, возникшие по вине Поставщика, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за свой счет. Поставщик должен соблюдать чистоту на участке выполнения работ и своевременно убирать строительный мусор. Строительный мусор должен быть вывезен с территории Заказчика силами и средствами Поставщика. Поставщик несет полную материальную ответственность за допущение нанесения имущественного вреда Заказчика. В таком случае Поставщик в полном объеме возмещает ущерб за свой счет. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия и упущения

своих работников, а также других лиц выполняющих частиработы в рамках Договора, на основании Договора с Поставщиком. Коммунальные услуги, которые будут использованы поставщиком при выполнении работ, Поставщик должен обеспечить своими силами.

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ**

|  |
| --- |
| "Ұлытау ауданының мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі" мемлекеттік мекемесі |
|  |

ғимаратының шатырын жөндеу.

Жұмыс құнына жұмыстарды орындауға байланысты өнім берушінің барлықшығыстары енгізілуге тиіс. Өнім беруші келесі жұмыстарды орныдауы қажет:

1. Жабындарды бөлшектеу. Роликті материалдардан жасалған шатырлар-599 м2.

2. Су төгетін құбырлар. Бесіктерден бөлшектеу-46 М.

3. Ғимараттың сыртқы қабырғасы бойынша су төгетін құбырларды жерден, баспалдақтар мен тіректерден монтаждау – 46 метр.

4. Мырышталған болаттан жасалған су төгетін құбырлардың буындары – 52,67 М.

5. Шұңқырларды жерден, баспалдақтардан және тіректерден ауыстыру-4 дана.

6. Биіктігі 600 мм – ден асатын қабырғалар мен парапеттерге бір алжапқышы бар роликті түйіспелер мен мастикалық шатырларды монтаждау. - 164 М.

7. Битум мастикасындағы орамды шатыр материалдарынан жасалған төрт қабатты тегіс шатыр жабындары, содан кейін қалыңдығы 2 мм антисептикалық битум мастикасын кварц құмындағы армоцемент тақталарынан қорғаныс қабаты бар – 599 м2 шатыр.

8. Шатырлар. Асбест-цемент парақтары арасындағы қосылыстарды тығыздау. 1112-01-0701-1112-01-0703 нормаларына қосу

Жұмыс аяқталғаннан кейін 2 жылға жұмыс кепілдігін беруі тиіс. Жұмыстар бекітілгенсметалық құжаттамаға, ақау актісіне сай және ҚР ҚН талаптарына сәйкес орындалуы тиіс 1.04-26-2011 "Тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, күрделі жәнеағымдағы жөндеу". ҚР ҚНжЕ қауіпсіздік талаптары2.02-05-2009\* Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі;ҚР ҚН 1.03-16-2012 "құрылыстағы Еңбекті қорғау жәнеқауіпсіздік техникасы". ҚР ҚН 3.02-05-2011 Жалпы білім берумекемелері. ҚР ҚН 8.02-05-2002 жалпы құрылыс жұмыстары.ҚР ҚН 1.03-12-2011 "Электрмен дәнекерлеу және газжалындыжұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік техникасықағидалары" қолданылатын материалдардың сапасынақойылатын талаптар. Қолданылатын материалдардың сапасы ҚР аумағында қолданылатын нормативтік құжаттар тізбесіндекөрсетілген МЕМСТ талаптарына сәйкес келуі тиіс.Жұмыстарды орындауға қойылатын талаптар мен шарттар.Объектіні жөндеудің Нормативтік еңбек сыйымдылығынажәне ұзақтығына сәйкес растайтын құжаттары бар біліктілігібойынша қызметкерлердің толық болуын қамтамасыз ету. Бұлретте өнім беруші жұмыс жасау, қажетті материалдармен,жабдықтармен және т.б. қамтамасыз ету бойынша барлықміндеттерді өзіне қабылдайды, сондай-ақ Тапсырыс берушіқызмет бойынша қолданылатын материалдарды келіседі жәнеТапсырыс берушіге пайдалануға дайын объектіні тапсыруытиіс. Өнім беруші шартқа қол қойылғаннан кейін 5 жұмыс күніішінде Тапсырыс берушіге бекіту үшін жұмыстарды жүргізукестесін ұсынады, онда жөндеу жөніндегі жұмыстарды орындау мерзімі мен тәртібі жазылады. Жеткізуші барлықматериалдар мен орындалған жұмыстарға кемінде 12 айкепілдік береді. Егер кепілдікті пайдалану кезеңінде объектініпайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін өнімберушінің кінәсінен Туындаған ақаулар анықталса, ондакепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңінеұзартылады. Ақауларды жоюды жеткізуші өз есебінен жүзегеасырады. Өнім беруші сақтауы тиіс жұмыстарды орындау учаскесіндегі тазалық және құрылыс қоқыстарын уақтылы тазарту. Құрылыс қоқыстары Тапсырыс берушінің аумағынанжеткізушінің күшімен және қаражатымен шығарылуы тиіс.Өнім беруші Тапсырыс берушіге мүліктік зиян келтіруге жолбергені үшін толық материалдық жауаптылықта болады.Мұндай жағдайда өнім беруші залалды толық көлемде өзесебінен өтейді. Өнім беруші Тапсырыс берушінің алдында өзқызметкерлерінің, сондай-ақ өнім берушімен жасалған шартнегізінде шарт шеңберінде жұмыстың бір бөлігін орындайтынбасқа да адамдардың әрекеттері мен олқылықтары үшінжауапты болады. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезіндепайдаланатын коммуналдық қызметтерді өз күшіменқамтамсыз етуі тиіс.