**Приложение 2**

Техническая спецификация.

Обслуживания охранной сигнализации -. Помещения для хранения склада прекурсоров подлежащих к строгому контролю и рабочие кабинеты (кабинет ПЗГС и прилежащий к нему кабинет отдел кадров). Помещение площадью 25 м2 на территории склада, оконные проемы отсутствуют, двери двойные, внутренняя дверь из металлических решеток. Полы и потолки бетонные. Отдельно стоящее здание.

Техникалық ерекшелігі

Күзет сигнализациясына қызмет көрсету. Қатаң бақылауға жататын прекурсорлар қоймасын сақтауға арналған үй-жайлар және жұмыс кабинеттері (ПЗГС кабинеті және оған іргелес кадрлар бөлімі кабинеті). Қойма аумағында ауданы 25 м2 үй-жай, терезе ойықтары жоқ, есіктері қос, ішкі есігі металл торлардан жасалған. Едендер мен төбелер бетон. Жеке ғимарат.