**Техникалық сипаттама**

**Секіру шұңқырының құрылғысы**

1. Жұмыстар Қазақстан Республикасында қолданыстағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкес осы жұмыс түріне қатысты бөліктерде жүргізілуі тиіс. Өнім беруші жұмыстарды орындау кезінде Азаматтық, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды қайта жаңарту, күрделі және ағымдағы жөндеу ҚР СН 1.04-26-2022 құрылыс нормаларын қатаң сақтайды.

2. Өнім беруші қызметкерлерді жұмыстарды орындау үшін қажетті құралдармен, құрылғылармен, дәнекерлеу электродтарымен, жабдықтармен және техникамен қамтамасыз ету бойынша міндеттемелерді өзіне алады.

3. Жұмысты орындау кезінде Өнім беруші өрт қауіпсіздігі, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, қоршаған ортаны қорғау нормалары мен ережелерін орындауға, Тапсырыс берушінің санитария және ішкі тәртіп ережелерін сақтауға барлық жауапты болады. Өнім беруші жүргізілетін жұмыстардың қауіпсіздігі үшін толық жауап береді.

4. Өнім беруші жұмыстарды жүргізу барысында құрылыс қоқыстарын тазартуға және жұмыстарды жүргізу алаңын жедел тәртіпке келтіруге міндетті.

5. Өнім беруші Тапсырыс берушінің мүлкіне, жеке меншігіне және қызметкерлерінің денсаулығына залал келтірумен немесе шығындармен байланысты барлық тәуекелдер үшін толық жауап береді.

Секіру шұңқырын орнату бойынша жұмыстар осы техникалық ерекшелікке қоса беріліп отырған ақаулы ведомость пен сметалық құжаттамаға сәйкес жүргізілсін. Бұл ретте сметалық есепте көрсетілген барлық жұмыстар жиынтығын сметалық есепте көрсетілгеннен кем емес көлемде орындау қатаң түрде міндетті болып табылады.

Кепілдік мерзімі: жұмыстарды түпкілікті қабылдау актісіне қол қойылған күннен бастап 36 ай. Егер кепілдік пайдалану кезеңінде мердігердің кінәсінен объектіні пайдалануды жалғастыруға мүмкіндік бермейтін ақаулар анықталса, кепілдік мерзімі тиісінше ақауларды жою кезеңіне дейін ұзартылады. Ақауларды жоюды мердігер өз есебінен жүзеге асырады.

Жұмысты орындау мерзімі: шарт күшіне енгеннен кейін Тапсырыс беруші өтінім берген сәттен бастап 16 күнтізбелік күн.