**Техническая спецификация**

**по перезарядке огнетушителей ОП-5**

1. Поставщик должен произвести перезарядку огнетушителей ОП-5 по нижеследующему объекту: область Абай , Жарминский район, село Калбатау, ул.Достык 90 . Количество- 6 шт
2. Поставщик гарантирует Заказчику правильность выполнения услуг по перезарядке огнетушителей. Перезарядка огнетушителей должна быть произведена с соблюдением технических требований в соответствии СТ РК 1487-2006 «Техника пожарная. Огнетушители».
3. Гарантийный срок эксплуатации после перезарядки огнетушителей два года.
4. Провести проверку технического состояния огнетушителей, при необходимости произвести замену необходимых деталей (манометра, запорно-пускового механизма, чеки, пломбы) за счёт поставщика.
5. Огнетушители должны быть возвращены в рабочем состоянии, чистыми, укомплектованными, с указанием даты перезарядки и даты следующей перезарядки, без наличия вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе.
6. Бирки на огнетушителях должны быть защищены от выгорания, осадков т.к. эксплуатация огнетушителей ведется как в помещениях, так и на открытом воздухе.
7. Вывоз для выполнения услуг и доставка перезаряженных огнетушителей осуществляется за счёт поставщика.

**Техникалық сыныптама**

**ОП-5 өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға арналған**

1. Өнім беруші ОП-5 өрт сөндіргіштерін келесі объектілер бойынша қайта зарядтауға тиіс: Абай облысы, Жарма ауданы, Қалбатау ауылы, Достық көшесі 90 үй. Саны-6 дана

2. Өнім беруші Тапсырыс берушіге өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау бойынша қызметтердің дұрыс орындалуына кепілдік береді. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау ҚР СТ 1487-2006 " өрт техникасы. Өрт сөндіргіштер".

3. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін кепілдік мерзімі екі жыл.

4. Өрт сөндіргіштердің техникалық жай-күйіне тексеру жүргізу, қажет болған жағдайда жеткізушінің есебінен қажетті бөлшектерді (манометр, тиек-іске қосу механизмі, чектер, пломбалар) ауыстыруды жүргізу.

5. Өрт сөндіргіштер корпуста ойықтар, чиптер, терең сызаттар болмай, қайта зарядтау күнін және келесі қайта зарядтау күнін көрсете отырып, таза, жинақталған күйде қайтарылуы тиіс.

6. Өрт сөндіргіштердегі тегтер күйіп қалудан, жауын-шашыннан қорғалуы тиіс, өйткені өрт сөндіргіштерді пайдалану үй-жайларда да, ашық ауада да жүргізіледі.

7. Қызметтерді орындау үшін әкету және қайта зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізу жеткізушінің есебінен жүзеге асырылады.