*Қосымша 2*

**Техникалық сипаттамасы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N р/н | Атауы | Сипаттама | Жиынтықтар саны |
| 4 | Дәнекерлеуші костюмін тігу бойынша жұмыс | Дәнекерлеуші костюмі (куртка, шалбар), балқытылған металдың ұшқыны мен шашырауынан қорғау үшін арнайы. Супатная бекіткіш пата жеңдерде жағасы калико тізе және шынтақ шынтақ мата: брезент ОП 530 гр. Отқа төзімді пиджак ілмектер мен түймелердің орталық бекіткіші бар тіке силуэт. Желдеткіш саңылаулар жеңнің жоғарғы жағындағы қамыттармен. Бедерлі тігістердегі екі кесілген қалта. Түймелерге гульфикалық ілгегі бар шалбар. Оң жақтағы бір қалта. Шалбардың жоғарғы жағындағы күшейткіш төсем. Тапсырыс берушінің өтініміне сәйкес өлшемдер. Көкірекше үлгісі Тапсырыс берушімен келісіледі | 18 |

*Приложение 2*

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование | Описание | Количество комплектов |
| 1 | Работа по пошиву костюма сварщика | Костюм сварщика (куртка, брюки), специальный для защиты от искр и брызг расплавленного металла. Супатная застежка паты на рукавах воротник с бязью наколенники и налокотники Ткань: Брезент ОП 530гр. Огнезащитная Пропитка Куртка прямого силуэта с отложным воротником, с центральной застежкой на петли и пуговицы. Вентиляционные отверстия по кокеткам и в верхней части рукава. Два прорезных кармана в рельефных швах. Брюки с застежкой гульфика на пуговицы. Один накладной карман справа. Усилительная накладка на верхней части брюк. Размеры в соответствии с заявкой Заказчика. Образец жилета согласовать с заказчиком | 18 |