Техническая спецификация

**Қызметке қойылатын талаптар**:

Қызмет көрсетуші өрт сөндіргіштерді қызмет көрсету үшін өз бетімен шығаруға және қызметтер көрсетілгеннен кейін оларды Тұтынушының объектілеріне қайтаруға міндетті. Сондай-ақ 4 өрт сөндіргіштегі түтіктерді ауыстыру қажет

 Өрт сөндіргіштерге қызмет көрсету (компоненттерді ауыстыру) мерзімі шарт жасалған күннен бастап күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспауы керек.

Өрт сөндіргіштерді тапсыру қабылдау-тапсыру актісімен ресімделуі керек, онда соңғы қайта зарядталған күні және қайта зарядталған өрт сөндіргіштерге біркалардың берілгені көрсетілуі тиіс.

Жеткізуші қызметтерді орындағаннан кейін өшіру клапандарын (крандар, клапандар және т.б.) тығыздауға міндетті. Орнатылған тығыздағыштар өрт сөндіргішті жылдам іске қосу үшін оңай алынуы керек.

Жабдықтаушы төлем күні мен келесі төлем күнін (2 жыл аралығы), сондай-ақ оны орындаған тұлғаны анық көрсететін белгілерді сенімді түрде қоюы керек. Мәліметтердің қауіпсіздігі үшін жапсырмалар мөлдір пленкамен (жабысқақ таспамен) жабылуы керек.

OП5 - 11 дана

 **Требование к оказанию услуги:**

Поставщик по оказанию услуг обязан собственными силами вывозить огнетушители для обслуживания, а после оказания услуг возвращать на объекты Заказчика. Так же требуется замена шлангов на огнетушителях 4 шт. Сроки **обслуживания** огнетушителей (замена комплектующих) не должны превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения договора.

Передача огнетушителей должна оформляться с актом приемки-передачи, в котором должна быть указана дата последней перезарядки и выдачей бирок на перезаряженные огнетушители.

Поставщик обязан после проведения услуг опломбировать запорную арматуру (краны, клапаны и т.д.). Установленные пломбы должны быть легко снимаемыми, для быстрого приведения в действие огнетушителя.

Поставщик обязан надежно прикрепить бирки с четким указанием даты зарядки и даты следующей зарядки (межроверочный интрвал 2 года), а также лица, ее производившей. Бирки необходимо заклеить прозрачной пленкой (скотч) для сохранности данных.

ОП5 – 11 шт