1. Монтаж и демонтаж системы горячей воды и холодной воды

2. Замена труб

3. Длина монтажа и демонтажа труб составляет 20 метров

4.Аккуратно раздолбить кафель и бетон с высотой максимум 1 метр с толщиной

5. Восстановить в прежний

 Ыстық және суық судың құбырының

1. Ыстық су және суық су жүйесін монтаждау және бөлшектеу

2. Құбырларды ауыстыру

3. Құбырларды орнату және бөлшектеу ұзындығы 20 метр

 4.Биіктігі максимум 1 метр қалыңдығы бар бетонды және кафельді мұқият ойып қазу

5. Бастапқы қалпына келтіру