**Техническая спецификация**

1. Шаровые краны сварные ф76 – 1 штука;
2. Шаровые краны сварные ф57 – 1 штука;
3. Муфтовые краны м.м ф15 – 6 штук;
4. Манометры до 16 атм – 6 штук;
5. Термометры гилзовые – 4 штуки;
6. Покраска сарных швов теплоизаляция К-Flex после всех работ.

Монтаж/демонтаж запчастей, сварочные работы с материалами, необходимые запасные части для монтажа производятся за счет поставщика. Работу, товары согласовать с Заказчиком.

**Техникалық сипаттама**

1. Дәнекерленген шар клапандары ф76-1 дана;

2. Дәнекерленген шар клапандары ф57-1 дана;

3. М. м. ф15 муфталық крандар-6 дана;

4. 16 атм дейін манометрлер-6 дана;

5. Гилза термометрлері-4 дана;

6. Барлық жұмыстардан кейін дәнекерленген тігістерді жылу оқшаулау.

Бөлшектерді монтаждау/бөлшектеу, материалдармен дәнекерлеу жұмыстары, монтаждау үшін қажетті қосалқы бөлшектер жеткізушінің есебінен жүргізіледі. Жұмысты, тауарларды Тапсырыс берушімен келісу.