Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**на ремонт крытого хоккейного корта**

1. **Предмет поставки:**

Предмет поставки: демонтаж и монтаж тентового покрытия на здании хоккейного корта не менее 34\*65, укладка в хоккейной коробки не менее 25\*55 искусственной травы высотой не менее 40мм.(далее работа)

Спецификация №1.

Демонтажные работы старого тентового покрытия и монтажные работы по установке нового тентового покрытия в комплектена металлотентовом сооружении.

Размер площади здания не менее 35\*64., высота не менее 13 м

В работы входит:

- демонтажные работы старого тентового покрытия ;

-монтажные работы по установке нового тентового покрытия.

В монтажные работы по установке тентового покрытия в комплекте входит:

1.Наружный кровельное тентовое покрытие (потолок) из поливинилхлорида водонепроницаемый. Не менее 35\*64 м

2.Наружный торцевой тентовое покрытие (стены) из поливинилхлорида

Для установки тентового покрытия Поставщик обеспечивает СМУ техникой и инструментами самостоятельно и за свой счет.

Материал поливинилхлорида плотностью не менее 900 гр\мкв. Материал сертифицирован.

Искусственный газон, высота ворса не менее 40 мм, цвет зеленый, частота стежки не менее 11000/кв.м, не менее 8800, разметка белого цвета по требованию Заказчика (не менее 20 кв.м, клей однокомпонентный, шовная лента не менее 350 м )

Ворота футбольные в комплекте.

**Общие требования к оборудованию:**

«Поставщик предоставляет Заказчику технический паспорт, копии сертификатов соответствия.

Технический паспорт, в котором должно быть указано: предназначение, комплектность, правила безопасной эксплуатации и монтажные схемы сборки изделия.

* Изделия должны быть установлены с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52168 и ***др.***

Современное техническое решение.

Травмобезопасность.

Морозоустойчивость - до минус 40 градусов.

Коррозионная стойкость.

Потенциальный поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого оборудования требованиям технической спецификации. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня установки оборудования.

***Условия поставки:*** поставка осуществляется до места нахождения заказчика: Республика Казахстан, **СКО, Есильский район, с. Явленка, ул.Коваленко 27А**

***Срок поставки и установки оборудования:*** не более 55 дней со дня регистрации договора в органах казначейства. Установка оборудования производится средствами потенциального поставщика.

***Дополнительные требования:*** Потенциальный поставщик должен установить оборудования с соблюдением требований, предъявляемым к размерам зон безопасности в ГОСТ Р 52169, ГОСТ Р 52168 и др. А так же укладка тартанового покрытия за счет средств потенциального поставщика.