**Техническая спецификация**

**Требования, предъявляемые к потенциальному поставщику**:

**1.** Изготовление поставляемой продукции должно производиться в соответствии с настоящей технической спецификацией. А также, соответствие техническим параметрам, качество изделий, способ их производства.

1.1. Потенциальный поставщик должен поставить и произвести установку квалифицированными специалистами на объекте Заказчика;

1.2. Сборку необходимо осуществить на производстве поставщика. Поставка продукции должна только в готовом виде;

1.3. Доставка производится за счет Поставщика;

1.5. Поверхность поставляемых продукции: пазы, труднодоступные места, элементы не разборных соединений в местах соединений со стороны лицевых поверхностей, должны быть надежно обработаны;

1.7. Все необходимые для монтажа материалы, уплотнители и соединительные элементы, входят в комплект поставки;

**2.** Гарантийный срок не менее 1 года;

2.1. В течение Гарантийного срока Поставщик обязуется устранить за свой счет любые обнаруженные Заказчиком дефект;

2.2. После получения уведомления (в письменной форме) Поставщик должен произвести ремонт или замену, бракованного Товара или его части без каких-либо расходов со стороны Заказчика;

2.3. Срок предусмотрен в уведомлении, Поставщик обязан за свой счет в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления соответствующего уведомления от Заказчика устранить недостатки;

**3.** Перед поставкой товара поставщик обязан произвести замеры;

**4.** Создание визуализации проекта в 3D формате. Заказчику должны быть предоставлены эскизы для утверждения:

4.1 Эскизы, выполняются в четкой детализации всех элементов, а также обладают точными пропорциями размеров в масштабах.

4.3 Вся продукция должна быть выполнена в едином стиле. Должна быть обеспечена возможность комбинировать цветовыми решениями;

**5.** Обязательное предоставление технической спецификации, с указанием точных технических характеристик образцов материалов и комплектующие.

**Изготовление тематических стендов.**

* Основой для изготовления стендов служат, материалы: листовой пластик (ПВХ). Толщина стенда 50мм, по краям устанавливают алюминиевый профиль для придания жесткости полотну.
* Для создания информационных стендов используется самоклеющуюся пленка. С качеством печати на виниловую пленку не менее 1440 DPI, эко-сольвентная краска с нанесением ламинирующей плёнки, водостойкая, солнцезащитная. Информация может наносится методом аппликации самоклеющимися цветными пленками. Стенды снабжаются потайными петлями для крепления к стене.
* Необходимо изготовить на стенды карманы из пластика (ПВС 1,3 мм, силиконовый прозрачный скотч. Сам карман для информационного стенда должен вырезаться на лазерном станке с ЧПУ, что гарантирует идеальный вид и форму.
* Текст и изображения детально предоставляются в электронных эскизах.
* Для стенда предусмотрен индивидуальный дизайн.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | **Примечание** |
|  | Изготовление тематических стендов. | 1,2\*1,4 | 1 | Максимальное количество окошек |