[Диагностика, ремонт кулеров и их санитарная обработка](https://www.ekodar.ru/voda-v-ofis/service_ecomaster/chistka_i_sanitarnya_obrabotka_kulera/)

**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование закупки** | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) |
| **Описание лота:** | Услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные) |
| **Дополнительное****описание лота:** | Услуги по санитарной обработке кулера  |
| **Количество:** | 1 |
|  | Услуга |
| **Места поставки:** | г. Алматы. Жетысуский район. Мкр. Айнабулак 65 А  |
| **Срок поставки:** | Со дня вступления в силу Договора по заявке заказчика (заявка будет предоставляется через журнал согласование) |
| **Описание и требуемые****функциональные,****технические,****качественные и****эксплуатационные****характеристики****закупаемых товаров** | 1. Услуги по санитарной обработке кулера в количестве 20 шт, два раза в год по заявке заказчика
 |

 Проводить санитарную обработку диспенсера должны только квалифицированные специалисты.

Специалисты по средствам технической диагностики выявляют причины нарушения работы кулера, ремонтируют его, проводят дезинфекцию при помощи специальных моющих средств. После выполнения всех необходимых работ кулер тестируется, а также промывается бутилированной питьевой водой. То есть, после ремонта или промывкой, полностью очищенный и продезинфицированный прибор, готовый к дальнейшей работе.

Санитарная обработка включает в себя чистку и дезинфекцию внутренних резервуаров от минеральных отложений, внутренних трубок от органического налета и мойку корпуса, что позволяет существенно продлить срок службы изделия и сохранить все положительные свойства бутилированной воды.

 В случае неправильной дезинфекции компания несет ответственность за качество воды, разливаемой через обработанный диспенсер. В момент приема оборудования на обслуживание экспедитор оставит накладную. Возврат оборудования после обработки гарантируется.

**Требования для поставщика при ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО**

**САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ КУЛЕРОВ/ПУРИФАЙЕРОВ**

1. Санитарная обработка и дезинфекция кулеров/пурифайеров должна проводиться специалистом сервиса, прошедшим обучение и инструктаж по практическому выполнению данного вида работ и изучившими инструкции по мерам безопасности при обращении с моющими и дезинфицирующими средствами, в том числе химическими кислотами, а также инструкции по их приготовлению и применению в работе.

Санитарная обработка и дезинфекция каждого кулера/пурифайера проводиться в полном объеме одним специалистом от начала и до конца, то есть до момента упаковки в защитную пленку кулера/пурифайера. При этом в квитанции о приемки кулера/пурифайера в сервис фиксироваться номер обработанного кулера, дата, время, фамилия и роспись работника проводившего санитарную обработку. На заднюю панель кулера/пурифайера наклеивается стикер с отметкой о дате, времени, а также роспись специалиста, проводившего обработку, и печать ООО «А-Кулер».

Строго соблюдать требование по ограничению доступа посторонних лиц в помещение санитарной обработки. Все работы проводить в чистой специальной одежде (защитный фартук, головной убор, резиновые перчатки и нарукавники).

Санитарная обработка поверхностей и деталей, контактирующих с готовым продуктом должна проводиться только теми моющими, чистящими и дезинфицирующими средствами, которые имеют сертификационные документы, разрешающие обработку этими средствами поверхностей и емкостей, контактирующих с пищевыми продуктами.

2. Порядок выполнения работ

1. Диагностика: (Проводится специалистами сервиса)

Все кулеры/пурифайеры, полученные от заказчика, проходят обязательную диагностику на комплектность, работоспособность, внешний вид и наличие посторонних запахов.

Прежде чем приступить к санитарной обработке, необходимо проверить каждый кулер/пурифайер на его работоспособность.

2. Санитарная обработка: (Проводится специалистами сервиса)

После положительного теста на работоспособность, кулеры/пурифайеры подвергаются санитарной обработке (мойке) и дезинфекции. Для этого съемное оборудование (разборные детали крышки иглодержателя, краны), снимается с кулера/пурифайера и тщательно промывается

 Примечание:

Водопроводная вода, используемая для санобработки оборудования, должна соответствовать гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения СанПиН.

Салқындатқыштарды диагностикалау, жөндеу және оларды санитарлық өңдеу

**Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, қызметтердің) техникалық сипаттамасы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Сатып алу атауы** | Санитарлық қызметтер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және т.б.) |
| **Лот сипаттамасы:** | Санитарлық қызметтер (дезинфекция, дезинсекция, дератизация және т.б.) |
| **Қосымша лоттын сипаттамасы:** | Салқындатқышты тазарту қызметтері |
| **Саны:** | 1 |
|  | Қызмет |
| **Жеткізу орындары:** | Алматы қаласы, Жетісу районы, Айнабұлақ ықшам ауданы 65 А |
| **Жеткізілім мерзімі:** | Шарт күшіне енген күннен бастап тапсырыс берушінің өтінімі бойынша (өтінімдер келісу журналы арқылы ұсынылады) |
| **Сипаттама және міндетті функционалдық, техникалық, сапасы және операциялық сипаттамалары сатып алынған тауарлар** | 1) Тұтынушының өтініші бойынша жылына екі рет 20 куллер көлемінде салқындатқышты санитарлық өңдеу бойынша қызметтер |

Диспенсерді тек білікті мамандар ғана зарарсыздандыруы керек.

Техникалық диагностика мамандары салқындатқыштың жұмысындағы ақаулардың себептерін анықтайды, оны жөндейді және арнайы жуғыш заттарды қолдану арқылы дезинфекциялайды. Барлық қажетті жұмыстар аяқталғаннан кейін салқындатқыш сыналады, сонымен қатар бөтелкедегі ауыз сумен жуылады. Яғни, жөндеуден немесе жуудан кейін құрылғы толығымен тазаланады және дезинфекцияланады, одан әрі жұмыс істеуге дайын.

Санитария ішкі резервуарларды минералды шөгінділерден, ішкі түтіктерді органикалық шөгінділерден тазарту және дезинфекциялауды және өнімнің қызмет ету мерзімін айтарлықтай ұзартуға және бөтелкедегі судың барлық жағымды қасиеттерін сақтауға мүмкіндік беретін денені жууды қамтиды.

 Дұрыс дезинфекция жүргізілмеген жағдайда тазартылған диспенсер арқылы жіберілетін судың сапасына кәсіпорын жауапты. Жабдық қызмет көрсетуге қабылданған кезде экспедитор шот-фактураны қалдырады. Өңдеуден кейін жабдықты қайтаруға кепілдік беріледі.

ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУ кезінде жеткізушіге қойылатын талаптар

САНИТАРЛЫҚ ӨҢДЕУ

1. Салқындатқыштарды/тазартқыштарды санитарлық тазалауды және дезинфекциялауды жұмыстың осы түрін практикалық орындау бойынша оқудан өткен және нұсқау алған және жуғыш және дезинфекциялық құралдармен, оның ішінде химиялық қышқылдармен жұмыс істеу кезіндегі қауіпсіздік шаралары жөніндегі нұсқаулықты зерделеген қызмет көрсетуші маман жүргізуі тиіс. , сондай-ақ оларды дайындау және жұмыста қолдану бойынша нұсқаулар.

Әрбір салқындатқышты/тазартқышты санитарлық тазалау және дезинфекциялауды толық көлемде бір маман басынан аяғына дейін, яғни салқындатқыш/тазартқыш қорғаныш пленкамен қапталғанға дейін жүзеге асырады. Бұл ретте салқындатқышты/тазартқышты қызмет көрсетуге қабылдау туралы түбіртекте өңделген салқындатқыштың нөмірі, күні, уақыты, санитарлық тазартуды жүргізген қызметкердің аты-жөні және қолы жазылады. Салқындатқыштың/тазартқыштың артқы панеліне күн мен уақыт белгісі бар жапсырма жапсырылады, сонымен қатар өңдеуді жүзеге асырған маманның қолы және «А-Кулер» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мөрі.

Санитизация бөлмесіне бөгде адамдардың кіруін шектеу талабын қатаң сақтаңыз. Барлық жұмыстарды таза арнайы киіммен (қорғаныш алжапқыш, бас киім, резеңке қолғап және жеңдер) орындау керек.

Дайын өніммен жанасатын беттерді және бөлшектерді санитарлық өңдеуді тамақ өнімдерімен жанасатын беттерді және ыдыстарды осы өнімдермен өңдеуге рұқсат беретін сертификаттау құжаттары бар жуғыш заттармен, тазартқыштармен және дезинфекциялық құралдармен ғана жүргізілуі керек.

2. Жұмыс тәртібі

1. Диагностика: (қызмет мамандары жүргізеді)

Тұтынушыдан алынған барлық салқындатқыштар/тазартқыштар толықтығы, жұмысқа қабілеттілігі, сыртқы түрі және бөгде иістердің болуы үшін міндетті диагностикадан өтеді.

Санитизациялауды бастамас бұрын әрбір салқындатқышты/тазартқышты оның жұмыс істеуін тексеру қажет.

2. Тазалық: (қызмет мамандары жүргізеді)

Оң өнімділік сынағынан кейін салқындатқыштар/тазартқыштар зарарсыздандырылады (жуылады) және дезинфекцияланады. Ол үшін салқындатқыштан/тазартқыштан алынбалы жабдық (ине ұстағыш қақпағының алынбалы бөліктері, шүмектер) алынып, мұқият жуылады.

 Ескерту:

Жабдықтарды санитарлық тазарту үшін пайдаланылатын құбыр суы орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау жүйелерінің, SanPiN су сапасының гигиеналық талаптарына сәйкес болуы керек.