Приложение №2

**Техническая спецификация**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | Кольцо колодцев | 12шт |
| 2 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутрений диаметр 145 мм  | 71,4м |
| 3 | Плита для колодцев  | 3шт |
| 4 | Плита для колодцев | 3шт |
| 5 | Люк чугунный | 3 комплект |
| 6 | Бетон тяжелый класса | 3,51 м3 |
| 7 | Опалубка стальная | 0,012825 т |
| 8 | Фланец плоский приварной  | 2 шт |
| 9 | Раствор кладочный цементный  | 0,5535 м3 |
| 10 | Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм  | 1 шт |
| 11 | Песок природный  | 0,97875 м3 |
| 12 | Смазка для монтажа труб | 1,05 кг |
| 13 | Раствор асбоцементный | 0,081 м3 |
| 14 | Электрод типа диаметром 4 мм | 0,88 кг |
| 15 | Ветошь | 0,441 кг |
| 16 | Портландцемент бездобавочный  | 0,004725 т |

При организации выполняемых работ должно обеспечиваться:

1. Согласованная работа с Заказчиком на всех этапах работы.

2. Поставщик должен соблюдать все требования Заказчика на основании действующего законодательства.

3. В стоимость договора входят все расходы, связанные с проведением работ.

4. Работы выполняются материалами и оборудованием поставщика;

5. Соблюдать технику безопасности согласно действующим нормам.

6. Работы должны выполняться обязательно с использованием специальной техники, находящейся в надлежащем техническом состоянии;

7. При выполнении всех работ Поставщиком должны быть исключены любые повреждения имеющихся коммуникации на территории учреждения, зеленых насаждений, фасада здания и его частей. В противном случае Поставщик восстанавливает весь ущерб.

8. В стоимость работ входит материал из которого будет произведена работа, а также доставка инвентаря и техники.

9. Все работы должны производиться в соответствии со сметной документацией.

Қосымша №2

**Техникалық сипаттама**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Кол-во** |
| 1 | Кольцо колодцев | 12шт |
| 2 | Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутрений диаметр 145 мм  | 71,4м |
| 3 | Плита для колодцев  | 3шт |
| 4 | Плита для колодцев | 3шт |
| 5 | Люк чугунный | 3 комплект |
| 6 | Бетон тяжелый класса | 3,51 м3 |
| 7 | Опалубка стальная | 0,012825 т |
| 8 | Фланец плоский приварной  | 2 шт |
| 9 | Раствор кладочный цементный  | 0,5535 м3 |
| 10 | Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 150 мм  | 1 шт |
| 11 | Песок природный  | 0,97875 м3 |
| 12 | Смазка для монтажа труб | 1,05 кг |
| 13 | Раствор асбоцементный | 0,081 м3 |
| 14 | Электрод типа диаметром 4 мм | 0,88 кг |
| 15 | Ветошь | 0,441 кг |
| 16 | Портландцемент бездобавочный  | 0,004725 т |

Орындалатын жұмыстарды ұйымдастыру кезінде:

1. Жұмыстың барлық кезеңдерінде Тапсырыс берушімен келісілген жұмыс.

2. Өнім беруші қолданыстағы заңнама негізінде Тапсырыс берушінің барлық талаптарын сақтауға тиіс.

3. Шарттың құнына жұмыстарды жүргізуге байланысты барлық шығыстар кіреді.

4. Жұмыстар жеткізушінің материалдарымен және жабдықтарымен орындалады;

5. Қолданыстағы нормаларға сәйкес қауіпсіздік техникасын сақтау.

6. Жұмыстар міндетті түрде тиісті техникалық жағдайдағы арнайы техниканы пайдалана отырып орындалуы тиіс;

7. Барлық жұмыстарды орындау кезінде жеткізуші мекеме аумағында, жасыл желектерде, ғимараттың қасбетінде және оның бөліктерінде бар коммуникациялардың кез келген зақымдануын болдырмауы тиіс. Әйтпесе, жеткізуші барлық зиянды қалпына келтіреді.

8. Жұмыс құнына жұмыс жүргізілетін материал, сондай-ақ техниканы жеткізу кіреді.

9. Барлық жұмыстар сметалық құжаттамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.