**Техникалық ерекшелігі**

Орындаушы Тапсырыс берушіге қондырғысы бар 5 шт кондиционерін орнату және іске қосу қызметтерін көрсету және 1 шт кондиционерге фреон құю

Орнату қызметтерінің құнына сыртқы блокқа арналған кронштейндер, дренажды шланг, 10-12 мыс құбыры, сондай-ақ осы жұмыс түріне арналған барлық қажетті материалдар мен құралдар, салқындатқыш сұйықтық (фреон) құю, сығымдау, қажет болған жағдайда мыс түтікті кеңейту, **автовышка қызметтері кіреді**, өйткені сыртқы блоктар ғимараттың қасбетіне (ғимарат 2 этаждан тұрады) орнатылуы керек. Осы жұмысты орындау үшін қажетті барлық жинақтаушы және шығыс материалдарын (мыс құбыры, сыртқы блоктың қоректендіру кабелі, дренаж шлангі және т.б.) "Орындаушы" ұсынады және осы Шарттың жалпы құнына кіреді.

Тапсырыс берушінің талабына сәйкес және осы Шартта белгіленген мерзімде толық көлемде қызмет көрсету.

Тапсырыс беруші жұмыстарды қабылдаған күннен бастап 12 ай жүргізілген жұмыстарға кепілдік. Салқындатқыштың ағып кетуі, ғимарат қасбетіндегі кондиционердің сыртқы блогының босап кетуі анықталған жағдайда, Орындаушы сәйкессіздіктерді 3 (үш күн) ішінде дереу жоюы тиіс.

**Техническая спецификация**

Исполнитель обязуется оказать Заказчику услуги по установке и пуску 5 шт кондиционеров и заправка фреоном 1 шт.

В стоимость услуги по монтажу входят кронштейны для наружного блока, шланг дренажный, медная труба 10-12, а также все необходимые материалы и инструменты для проведения данного вида работ, заправка охлаждающей жидкостью (фреоном), опрессовка, при необходимости наращивание медной трубки, **услуги автовышки**, так как наружные блоки должны устанавливаться на фасад здания (здание 2 этажное). Все комплектующее и расходные материалы (медная труба, кабель питания внешнего блока, шланг дренажа и др.), необходимые для выполнения данной работы, предоставляются «Исполнителем», и входят в общую стоимость данного Договора.

Оказать услуги в полном объеме, в соответствии с требованием Заказчика и в сроки, определенные данным Договором.

Гарантия на проведенные работы 12 месяцев, со дня принятия работ Заказчиком. В случае обнаружения утечки охлаждающей жидкости, расшатывания внешнего блока кондиционера на фасаде здания, Исполнитель должен незамедлительно устранить несоответствия в течение 3 (трех дней).