Техникалық сипаттама

ДТ-75 трактор-бульдозерін күрекпен тасымалдау, тиеу пункті: ШҚО Ұлан ауданы Асубұлақ ауылы, жеткізу пункті: ШҚО, Алтай ауданы, Малеевск ауылы, Бұқтырма көшесі 39. Автокөліктің ДТ-75 трактор-бульдозерін оған зиян келтірмей еркін тасымалдауға болатын шанағы немесе тіркемесі болуы тиіс. (ДТ-75 трактор-бульдозер параметрлері: ұзындығы – 4700, ені – 1850, биіктігі – 2700, салмағы – 7250)

Техническая спецификация

Перевозка трактора-бульдозера ДТ-75 с лопатой, пункт погрузки: ВКО Уланский район с.Асу-Булак, пункт доставки: ВКО, район Алтай, с.Малеевск, ул.Бухтарминская 39. Автомашина должна иметь кузов или прицеп, в котором свободно можно перевозить трактор-бульдозер ДТ-75 не причиняя ему вред. (Параметры трактора-бульдозера ДТ-75: длина – 4700, ширина – 1850, высота – 2700, вес – 7250)