**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения, с представлением протокола испытаний по определению качества огнезащитной обработки объекта огнезащиты специализированной испытательной лаборатории, аккредитованной в государственной системе регулирования РК

1. **Термины и определения:**

**«Огнезащитная обработка» -**проведение огнезащитной пропитки деревянных конструкций, которая обеспечит предотвращение возгорания, замедление или прекращение развития пожара в начальной стадии, обеспечит его локализацию и снижение влияния опасных факторов пожара.(Требования законодательных актов Республики Казахстан:Исполнение требований Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».) Технический Регламент «Общие требования к пожарной безопасности» Постановление Правительства РК от 16.01.2009г. №14.

1. **Характеристика объекта:** 1)СКО, Кызылжарский район село Боголюбово, 2) СКО, Кызылжарский район село Сосновка, 3) город Петропавловск улица Куйбышевская роща , 3А. Общая площадь обработки 1383м2.
2. **«Технические требования»** - покрытие должно состоять не менее двух слоев, нанесенных в соответствии с требованиями, **приведенными в обязательном** [**приложении**](jl:30039887.1%20)**ГОСТ 23790-79. Толщина покрытия должна быть не менее 0,6мм.** Покрытие должно наноситься пневмораспылением при помощи насосов или пистолета-краскораспылителя при давлении воздуха до 0,5 МПа (5кгс/см2).
3. **Требования к потенциальным Поставщикам приложить отсканированные копии:**

1.Сертификат соответствия (действующий) на применяемый материал при огнезащитной обработке древесины.

2.Ценовое предложение на огнезащитную обработку 1 м2;

3.Смета на выполнение работ материала применяемый для огнезащитной обработки относящий к 1 группе, согласно ценовому предложению;

4.Действующие сертификаты руководителей и сотрудников прошедших соответствующее обучение по профилю оказываемой услуги, а также по охране труда и безопасности.

5.Действующие сертификаты руководителей и сотрудников (удостоверение)прошедших обучения не менее 20-часовой программе по подготовки специалиста пожарной безопасности.

6.Акты выполненных работ по огнезащитной обработке за последние 3(три) года;

7.Наличие Свидетельство о государственной регистрации. Иметь сертифицированное оборудование профессионального уровня.

8. Предоставить Аттестат аккредитации с областью аккредитации, зарегистрированного в реестре субъектов аккредитации.

9. Результат испытаний Поставщику оформить протоколом контрольных испытаний, проведенных аккредитованной лабораторией в государственной системе технического регулирования.

1. **Срок оказания Услуг, требования к Поставщику:**

* с 21 по 30 апреля 2025 года;
* все работы выполняются с использованием оригинальных материалов Поставщика;

- поставщик должен доставить огнезащитный состав по предъявленному расчету в

указанный адрес Заказчика.

* расходы на проживание, питание, командировочные расходы осуществляются за счет Поставщика.
* подготовка оказание услуг только с участием представителя Заказчика. Представить один комплект спецодежды для представителя Заказчика.

- По окончанию выполненных работ необходимо выдать все необходимые документы (акт выполненных работ с выдачей заключения испытаний деревянных конструкций чердачного помещения здания огнезащитным составом).