**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

**Билборд жасау қызметі**

 Әлеуетті өнім беруші Билборд жасағанда келесілерді ескеруі қажет:

1. **2025 жыл көлемінде тапсырыс берушінің сұранымы бойынша 170 метр квадратбильборд жасау;**

2). Билбордтың айналдыра жиегінде 30 см сайын ілгішек тесіктері (кольцо) болуы (d-1.2cм);

3. Су өткізбейтін, түрлі-түсті басып шығару, барлық түстер мен реңктерді

пайдаланатын толық түсті дизайн, максималды қанықтық;

4. Тығыздығы (қалыңдығы) 440гр, еріткішке төзімді, ауа-райына төзімді;

5.Билборд тапсырыс берушімен келісілген жерлерде орналастырылуы керек;

6.Билбордты тапсырыс берушінің сұранымы бойынша орналастырылуы керек.

7.Билбордты жаңадан ілу кезінде ескі баннерлерді шешіп және жинап тапсырыс

берушінің қоймасына дейін жеткізу өнім берушінің есебінен жүргізіледі.

8. Жеткізуші өтінім түскен сәттен бастап 2 сағат ішінде жобаны және дизайнды

ұсынады. Жеткізуші эскиз бекітілгеннен кейін 1 (бір) күн ішінде тапсырыс беруші көрсеткен жерге баннерлер орналастыруы керек

9. Эскизді әзірлеу, дайындау, монтаждау және бөлшектеу (шешу) және тапсырыс

берушінің көрсетілген орындарына жеткізіп ілу Шарттың бағасына қосылуы тиіс. Жеткізушінің кінәсі бойынша ақаулар табылған жағдайда, Жеткізуші 5 сағат ішінде Тапсырыс берушіден шығынсыз, ақауды тауарларды немесе олардың бөліктерін ауыстырады;

**Билборд жел жүктемелері мен ауа-райы жағдайларын ескере отырып берік болуы керек (ауа райының қолайсыздығанан баннерлер ұшып кеткен жағдайда, орындаушы баннерді өз есебінен қайта шығарып ілуге міндетті).**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**изгтовлению бильборда**

При игтовлению бильборда

потенциальному поставщику необходимо учитывать следующее:

 1. **Изготовление 170 метр квадрат бильбордов по запросу (заявке) заказчика в течении 2025 года;**

 2). Наличие витков (колец) через каждое 30 см по всему краю билбрда (d-1.2 см);

 3.Водонепроницаемый, цветная печать, полноцветный дизайн с использованием всех цветов и оттенков, максимальная выразительность;

4.Плотность (толщина) 440гр, стойкий к растворителю, атмосферостойкий;

5. Бильборды должны размещаться в местах, согласованных с заказчиком;

6. Бильборды должны размещаться позапросу заказчика.

7. При новом вывешивании баннеров снятие и сборка старых билбордов и доставка до склада заказчика производится за счет поставщика.

 8.Поставщик представляет проект и дизайн в течение 2 часов с момента поступления заявки. Поставщик в течение 1 (одного) дня после утверждения эскиза должен разместить бильборд на месте, указанном заказчиком

9. Разработка, изготовление, монтаж и демонтаж (снятие) эскиза и доставка в указанные места заказчика должны быть включены в цену договора. В случае обнаружения дефектов по вине поставщика, поставщик в течение 5 часов без потерь от заказчика производит замену дефектных товаров или их частей;

**Бильборд должен быть прочным с учетом ветровых нагрузок и погодных условий (в случае вылета баннеров из-за непогоды исполнитель обязан вывесить бильборд за свой счет).**