**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМА**

**Лоттың атауы:** перделерді жөндеу қызметтері.

**Саны:** 1 жұмыс.

**Жұмыс сипаттамасы:** жеткізуші 60 тік жалюзи бірлігінің толық жұмысын қалпына келтіру үшін барлық қажетті жұмыстарды орындайды.

Перделерді жөндеуге, қалпына келтіруге қажетті барлық материалдар мен қосалқы бөлшектер жеткізушінің қаражаты есебінен сатып алынады және орнатылады.

Барлық материалдар мен қосалқы бөлшектер жаңа болуы керек (бұрын пайдаланылмаған):

1. перделерді жалпы тексеру;

2. ілгектерді ауыстыру, штанга, тізбекті өзгерту жалюзиді ілгерілету үшін жүгіргіш.

3. әрбір перденің соңындағы пластикалық ілмек арқылы өтетін тізбектердің ақауларын жою.

4. бекіту штангасын ауыстырыңыз, егер бекіту штангасы жарылған немесе зақымдалған болса, оны алып тастау және ауыстыру қажет.

5. жалюзи тасымалдаушы штангаға қосылған ойықтарды тексеріңіз.

6. бұрылмайтын перделерді реттеңіз.

7. байланыстырушы тізбектің үзілуі

8. перделер реттелетін тізбектің үзілуі.

9. Ламеланың карнизге қосылуының бұзылуы.

10. жүгіргіштердің сынуы, басқару сымының деформациясы.

11. Лас немесе сынған ламелаларды ауыстыру, шамамен 250 дана.

**Кепілдік** 1 жыл.

 **Жұмыстарды орындау мерзімі:** шартқа қол қойылған күннен бастап 30 күнтізбелік күн ішінде.

**АХЖ бойынша**

**директордың орынбасары Тлеубаева Л.Т.**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

**Наименование лота**: Услуги по ремонту жалюзи.

**Количество**: 1 работа.

**Описание работ**: Поставщик выполняет все необходимые работы для восстановления полной работоспособности 60 единиц вертикальных жалюзи.

Все материалы и запасные части необходимые для ремонта, восстановления жалюзи, приобретаются и устанавливаются за счет средств Поставщика.

Все материалы и запасные части должны быть новыми (ранее не использованными):

1. общий осмотр жалюзи;
2. замена крючков, стержень, поменять цепочку бегунок для продвижения жалюзи.
3. устранить неполадку цепочек проходящие через пластиковую петлю на конце каждой жалюзи.
4. заменить стержень крепления, если стержень крепления треснул или поврежден, его необходимо снять и заменить.
5. проверить пазы, в которых жалюзи соединены с несущим стержнем.
6. отрегулировать жалюзи, которые не поворачиваются.
7. обрыв соединительной цепочки
8. обрыв цепочки, с помощью которой жалюзи регулируются.
9. поломка соединения ламели с карнизом.
10. поломка бегунков, деформация шнура управления.
11. Замена грязных или заломленных ламелей, около 250 шт.

Гарантия 1 год.

 **Срок выполнения работ**: в течении 30 календарных дней со дня подписания договора.

**Зам директора по АХЧ Тлеубаева Л.Т.**