ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

На обслуживание кондиционера

Количество: Обслуживание кондиционера (сплит система)- 25 шт.

Перечень мероприятий, входящих в оказываемую услугу:

1. Осмотр состояния наружного, внутреннего блоков и трубопроводов.

2. Проверка логики работы электронной схемы оборудования.

3. Проверка режимов работы кондиционера.

4. Очистка системы слива (дренаж) конденсата и фильтров внутреннего блока.

5. Замер пусковых токов компрессора.

6. Проверка давления хладагента.

7. Заправка хладагента, проверка оборудования на утечку хладагента электронным течеискателем.

8. Очистка испарителя внутреннего блока.

9. Очистка испарителя наружного блока.

10. Очистка конденсатора наружного блока.

11. Замена пускового конденсатора.

Сопутствующие услуги:

1. Работники Исполнителя должны быть экипированы всеми необходимыми ручными инструментами, инвентарём, измерительными приборами и аппаратами для круглосуточного обслуживания, эксплуатации, диагностики и восстановления качественной работоспособности указанного оборудования.

2. Поставщик течение всего срока оказания услуги, должен предоставлять акты по техническому обслуживанию кондиционеров на согласование Заказчику.

3. При поломке и выходе из строя механизмов, узлов, аппаратов и деталей из-за нарушений в технологии производства процедур поддержания работоспособности, неквалифицированной или некачественной эксплуатации оборудования, Поставщик несёт полную материальную ответственность с заменой всех вышедших из строя комплектующих, за свой счёт, в рамках предоставленной гарантии на обслуживание.

Қызмет көрсетуге арналған кондиционер

ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІГІ

Кондиционер саны(сплит жүйесі): Қызмет көрсетуге арналған кондиционер 25 дана.

Іс-шаралар Тізбесі кіретін көрсетіліп жатқан қызмет:

1. Жай-күйін тексеру, сыртқы, ішкі блоктар мен құбырлар.

2. Тексеру логика электрондық схемалар.

3. Жұмыс режимін тексеру кондиционера.

4. Жүйесін тазалау, ағызу (дренаж) конденсат және сүзгілерді ішкі блок.

5. Өлшеу жүргізу тоқтарының компрессордың.

6. Тексеру қысым хладагент.

7. Хладагентті толтыру, тексеру жабдықтарды жылыстауын хладагент электрондық ағыс іздеуші.

8. Тазалау айырмасын буландырғыш ішкі блок.

9. Тазалау айырмасын буландырғыш сыртқы блок.

10. Тазалау конденсатор-сыртқы блок.

11. іске қосу конденсаторын ауыстыру

12.

Қосымша талаптар:

1. Орындаушының қызметкерлері, жабдықты қосып, барлық айналмайтын қол құралдарымен орнатуы керек.

2. Өнім беруші барлық қызмет көрсету мерзімі, беруге тиіс актілері бойынша кондиционерлерге техникалық қызмет көрсету Тапсырыс берушіге келісуге.

3. Кезде сынған және істен шыққан тетіктерді, тораптар мен аппараттардың бөлшектерінің бұзылуына өндіріс технологиясының рәсімдерді жұмысқа қабілеттілігін қолдау, біліксіз немесе сапасыз жабдықты пайдалану, Өнім беруші толық материалдық жауапкершілікте болады ауыстыра отырып, барлық істен шыққан жинақтаушы, өз есебінен шеңберінде берілген кепілдік қызмет көрсету.

.