**приложение 2**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

Тактильных табличек, вывески и пиктограммы для слабовидящих

**Наименование**: Работы по изготовлению, установке, монтажу материалов и инструментов для людей с ограниченными возможностями (инвалидов).

**Краткая характеристика**: Поставщик обязан предоставить сертификат происхождения на продукцию, продукция должна соответствовать стандартам Республики Казахстан, работы должны проводиться строго в соответствии с СН РК 3.06–01–2011 ДОСТУПНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП

Требуется сертификат СТ-KZ на продукцию Работы по изготовлению, установке, монтажу материалов и инструментов для людей с ограниченными возможностями (инвалидов) по доступной среде, в том числе доставка, установка, монтаж

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование услуги** | **Техническая характеристика** | **Место поставки**  **товара/услуги:** |
| 1 | Алюминиевый профиль с резиновой вставкой | Алюминиевый профиль с резиновой вставкой  Цвет вставки: желтый, черный. Характеристики: ширина полосы - 46 мм. Длина профиля 2,7, 3,0 метра Зона применения: Входная группа / Коридоры / Лестницы | Теректинский район, с. Акжаик, ул. Насимуллина 13 |
| 2 | Клей Титан Фикс | 310 мл., на тактильные плитки | Теректинский район, с. Акжаик, ул. Насимуллина 13 |
| 3 | Скотч Молярный | Для фиксации тактильных плиток | Теректинский район, с. Акжаик, ул. Насимуллина 13 |
| 4 | Скотч двухсторонний | Для установки алюминиевого профиля с резиновой вставкой | Теректинский район, с. Акжаик, ул. Насимуллина 13 |
| 5 | Пандус перекатной | Используются для преодоления порогов высотой до 10 см. Подходят для использования на улице и в помещении. Размеры: под заказ (На месте измерить) | Теректинский район, с. Акжаик, ул. Насимуллина 13 |
| 6 | Табличка наименование организаций 400\*600 на брайле | Тактильные таблички предназначены для информирования слабовидящих об организации, видах ее деятельности, часах работы, а также о помещениях и кабинетах, куда могут направляться представители маломобильных групп населения. Текстовая информация на тактильных табличках всегда дублируется шрифтом Брайля.  Размещается на входе в организацию. Изготавливается из ударопрочного пластика. Размеры: 400х600 см Цвет: черно-желтый. | Теректинский район, с. Акжаик, ул. Насимуллина 13 |
| 7 | Табличка мнемосхема организаций 400\*600 на брайле | Мнемосхема информирует слабовидящих о планировке и размещении кабинетов на этаже, на ней отображаются пути следования маломобильных групп населения. Мнемосхема изготавливается на основе планов эвакуации. Существуют также мнемосхемы отдельных помещений, парковых зон и территорий.  Характеристики: материал - противоударный пластик с защитным покрытием, для устойчивости к внешним воздействиям также есть подложка из акрила. В дополнение к мнемосхеме можно приобрести: стойку, поручни, а также кнопку вызова помощи. Размеры: 400х600 | Теректинский район, с. Акжаик, ул. Насимуллина 13 |
| 8 | Доставка и монтаж |  | Теректинский район, с. Акжаик, ул. Насимуллина 13 |

**Размеры, эскизы вышеуказанного материала по согласованию с Заказчиком по адресу - Теректинский район, село Акжаик, улица Насимуллина 13**. Работа производится по согласованию с Заказчиком в соответствии с режимом работы. Установка/Монтаж/Демонтаж и доставка входит в стоимость договора. Уборка строительного мусора.

**Срок выполнения работ:** в течении 15 календарных дней со дня заключения договора.

Установка по адресу - Теректинский район, село Акжаик, улица Насимуллина 13, ГККП «Детская музыкальная школа Теректі».

**2** **ҚОСЫМША**

**техникалық шарттары**

Нашар көретіндерге арналған тактильді тақтайшалар, белгілер және пиктограммалар

**Атауы:** Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға (мүгедектерге) қолжетімді орта бойынша материалдар мен құрал-саймандарды дайындау, орнату, монтаждау жөніндегі жұмыстар.

**Қысқаша сипаттамасы**: Өнім беруші өнімнің шығу тегі сертификатын ұсынуға міндетті, өнім Қазақстан Республикасының стандарттарына сәйкес келуі тиіс, жұмыстар қатаң түрде ҚР ҚН 3.06–01–2011 ҒИМАРАТТАР МЕН ИМАРАТТАРДЫҢ ҚИМЫЛЫ ШЕКТЕУЛІ ТОПТАР ҮШІН ҚОЛЖЕТІМДІЛІГІ сәйкес жүргізілуі тиіс

Өнімге СТ-KZ сертификаты қажет мүмкіндіктері шектеулі адамдарға (мүгедектерге) қолжетімді орта бойынша материалдар мен құрал-саймандарды дайындау, орнату, монтаждау жөніндегі жұмыстар

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Қызмет атауы** | **Техникалық сипаттамалар** | **Тауарды / қызметті жеткізу орны:** |
| 1 | Резеңке кірістірілген алюминий профилі | Резеңке кірістірілген алюминий профилі  Кірістіру түсі: сары, қара. Сипаттамалары: жолақ ені-46 мм. профиль ұзындығы 2,7, 3,0 метр қолдану аймағы: кіру тобы / дәліздер / баспалдақтар | Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 |
| 2 | Желім Титан Бекіту | 310 мл., тактильді плиткаларға | Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 |
| 3 | Жабысқақ таспа | Тактильді плиткаларды бекіту үшін | Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 |
| 4 | Екі жақты жабысқақ таспа | Резеңке кірістірумен алюминий профилін орнатуға арналған | Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 |
| 5 | Жылжымалы пандус | Биіктікке дейінгі табалдырықтарды жеңу үшін қолданылады  10 см. көшеде және үй-жайда қолдануға жарамды.  Өлшемдері: тапсырыс бойынша | Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 |
| 6 | Брайль шрифтімен 400\*600 атауы тақтайшасы | Тактильді тақтайшалар көру қабілеті нашар адамдарға ұйым, оның қызмет түрлері, жұмыс уақыты, сондай-ақ халықтың аз қозғалатын топтарының өкілдері жіберілуі мүмкін Үй-жайлар мен кабинеттер туралы хабарлауға арналған. Тактильді тақталардағы мәтіндік ақпарат әрқашан Брайль шрифтімен қайталанады.  Ұйымға кіре берісте орналастырылады. Ол соққыға төзімді пластиктен жасалған. Өлшемдері: 400х600 см Түсі: Қара және сары. | Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 |
| 7 | Брайльдағы 400\*600 ұйымдарының мнемосхем тақтасы | Мнемотехника нашар көретіндерге хабарлайды  еденде кабинеттерді жоспарлау және орналастыру,  онда халықтың әлсіз топтарының жүру жолдары көрсетілген. Мнемикалық схема  эвакуация жоспарлары негізінде жасалады.  Жеке мнемикалық схемалар да бар  Үй-жайлар, саябақ аймақтары мен аумақтар.  Сипаттамалары:  материал-қорғанышы бар соққыға қарсы пластик  сыртқы ДДҰ-ға қарсы тұру үшін жабын да бар  акрил субстраты.  Маған қосымша мосхэмді сатып алуға болады: тірек, тұтқалар,  сондай-ақ қоңырау шалу түймесі  көмек.  Өлшемдері: 400х600 | Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 |
| 8 | Жеткізу және орнату |  | Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 |

**Тапсырыс берушімен келісілген жоғарыда аталған материалдың өлшемдері, эскиздері**

**Мекен-жайы:** Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13. Жұмыс Тапсырыс берушімен келісім бойынша жұмыс режиміне сәйкес жүргізіледі. Орнату / Монтаждау / Демонтаждау және жеткізу келісім-шарттың бағасына кіреді. Құрылыс қалдықтарын жою.

**Жұмыстарды орындау мерзімі:** шарт жасалған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде.

**Орнату** - Теректі ауданы, Ақжайық ауылы, Насимуллина көшесі 13 «Теректі балалар музыка мектебі» МКҚК-ны