**Техническая спецификация подачи питьевой воды по существующим трубопроводам**

Услуга подачи холодной питьевой воды по существующим трубопроводам, должна осуществляться от центральной водопроводной сетей. Для оказания услуги подачи холодной питьевой воды Поставщик должен иметь на праве собственности водонапорную башню с резервуаром для чистой воды объемом не менее 100 м3 (в случае перебоя подачи воды от центральной водопроводной сетей), а также тепляк.

Поставщик должен обеспечить бесперебойную подачу холодной питьевой воды с до 31.12.2025 года. Поставщик должен поддерживать давление в трубопроводах не менее 3,5 атмосфер. Объем потребляемой воды определяется водомером (счетчиком), установленный Поставщиком на входе в водопроводную сеть Заказчика. Водомер должен быть опломбирован, а также иметь сертификат поверки.

Показания водомера (счетчика) актируются ежемесячно (в конце каждого месяца) в присутствии представителей сторон.

Поставляемая Поставщиком вода должна соответствовать "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов" утвержденных приказом Министра национальной экономике Республики Казахстан от 16.03.2015 года №209.

**Потребитель:** ГУ Аппарат акима Курмангазинского района

Курмангазинский район с Курмангазы Кушекбаева 25

**Ауыз суды қолданыстағы құбырлар арқылы беру қызметінің техникалық ерекшелігі**

Суықауыз суды қолданыстағықұбырларарқылы беру қызметі су құбыры желілерініңорталықмагистраліненжүзегеасырылуытиіс. Суықауыз су беру қызметінкөрсетуүшінӨнімберушініңменшік құқығындакөлемікемінде 100 м3 таза суғаарналған резервуары бар су тегеуріндімұнарасы (су құбырыжелілерініңорталықмагистралінен су беру үзілгенжағдайда), сондай-ақЖылыүй-жайыболуытиіс.

Жеткізуші 31.12.2025жылғадейінсуықауыз суды үздіксізберудіқамтамасызетуітиіс. Жеткізушіқұбырлардағықысымдыкемінде 3,5 атмосферадаұстаптұруыкерек. Тұтынылатын су көлеміТапсырысберушінің су құбырыжелісінекіреберістежеткізушібелгілеген су өлшегішпен (есептеуішпен) айқындалады. Су өлшегішпломбалануы, сондай-ақтексеру сертификаты болуытиіс.

Су өлшегіштің (есептегіштің) көрсеткіштері ай сайын (әрайдыңсоңында) тараптарөкілдерініңқатысуыменактіленеді.

Өнімберушіжеткізетін су ҚазақстанРеспубликасыҰлттық экономика министрінің 16.03.2015 жылғы №209 бұйрығыменбекітілген "Су көздеріне, шаруашылық-ауыз су мақсаттарыүшін су жинауорындарына, шаруашылық-ауызсуменжабдықтауғажәне суды мәдени-тұрмыстықпайдалануорындарынажәне су объектілерініңқауіпсіздігінеқойылатынсанитариялық-эпидемиологиялықталаптарға" сәйкескелуітиіс.

**Тұтынушы:** Құрманғазы ауданы әкімі аппараты ММ

Құрманғазы ауылы Кушекбаева 25