**Техникалық ерекшелігі**

**Автобус (жүргізушісімен қоса) жалға алу қызметі**

**Автобустың шығарылған жылы 2015 жылдан төмен емес, сол жақ рульмен басқарумен, автоматты қорап, қозғалтқыш көлемі 2,4 куб дм. кем емес, бензинді қозғалтқыш, кемінде 2 қауіпсіздік жастығының болуы, кондиционердің болуы, салонның сыйымдылығы кемінде 18 ден кем емес жолаушы, жиынтықта: қосалқы доңғалақ,қысқы шиналармен жарақтандыру, дәрі қобдишасы, авариялық тоқтау белгісі, өрт сөндіргіш, сүйрегіш трос, резеңке өте жақсы жағдайда, дененің деформациясының айқын белгілері жоқ, АҚЖ сақтандырудың болуы.**

**Қызмет көрсетуге көлік бойынша барлық шығыстар кіреді (оның ішінде жөндеу, техникалық қызмет көрсету, жүргізушіге ақы төлеу, автомобильге жанар-жағармай құю, күтіп ұстау және қызмет көрсетуге байланысты басқа да шығыстар)**

**Жұмыс кестесі: демалыс және мереке күндері (өндірістік қажеттілік бойынша), іссапарларға, оның ішінде аудан ішілік ауылдар, ауданнан тыс жерлерге шығу нормаланбаған.**

**Жүргізушіге қойылатын талаптар:**

**- автокөліктің тұрақты дайындығын және оның тиісті техникалық жай-күйін қамтамасыз ету;**

**- жол қозғалысы ережелеріне сәйкес қызмет көрсету;**

**- орталық қызметіне байланысты қызметкерлердің барлық шығуын қамтамасыз ету;**

**- қала шегінде және одан тыс жерлерге шығар алдында қажетті отын мөлшерімен және тиісті техникалық жай-күймен жабдықтау;**

**- Бұзылған жағдайда 1 сағат ішінде тиісті марканы көлікке ауыстыру;**

**- Жоғары орындаушылық тәртіп, Тапсырыс беруші белгілейтін жұмыс регламентін мүлтіксіз сақтау**

Шарт бойынша орындалу мерзімі:**: Шарт күшіне енген күннен бастап 2025 жылдың 31желтоқсанына дейін.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Қ/с** | **Қала-ауыл атауы** | **Қашықтығы** | **Бару саны** | **Сомасы** |
| **1** | Шетпе-Ақтау-Шетпе | 300 км /6000 км | 20 |  |
| **2** | Шетпе- Ақшымырау-Шетпе | 250 км /500 км | 2 |  |
| **3** | Шетпе- Қызан-Шетпе | 220 км/440 км | 2 |  |
| **4** | Шетпе –Тұщықұдық-Шетпе | 160 км/320 км | 2 |  |
| **5** | Шетпе-Шебір-Шетпе | 180 км/360 км | 2 |  |
| **6** | Шетпе- Шайыр -Шетпе | 74 км/148 км | 2 |  |
| **7** | Шетпе -Жыңғылды -Шетпе | 84 км/168 км | 2 |  |
| **8** | Шетпе -Сай-өтес-Шетпе | 252 км/504 км | 2 |  |
| **9** | Шетпе –Жармыш-Шетпе  | 50 км /100 км | 2 |  |
| **10** | Шетпе –Ұштаған-Шетпе | 120 км /240 км | 2 |  |
| **11** | Шетпе –Онды-Шетпе | 62 км/124 км | 2 |  |
| **12** | Шетпе -Тұщыбек -Шетпе | 36 км/72 км | 2 |  |
| **13** | Шетпе ішілік | 1024 км  | тұрақты |  |
|  | **Барлығы:** | **10 000 км** |  | **158000-00** |

Техническая спецификация

Об аренде автобуса с водителем

Год выпуска автомобиля не ниже 2015, с левым рулём, АКПП, объём двигателя 2,4 куб.дм. не менее, бензиновый двигатель, наличие не менее 2-х подушек безопасности, наличие кондиционера, вместимость салона не менее не менее 18 пассажиров, в комплект входят: запасное колесо, зимняя резина, аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель, буксировочный трос, шины очень хорошие при отсутствии явных признаков деформации кузова, наличии социальной страховки.

В услуги входят все расходы на транспортное средство (включая ремонт, техническое обслуживание, гонорары водителю, другие расходы, связанные с заправкой, содержанием и обслуживанием автомобиля)

График работы: выходные и праздничные дни (по производственной необходимости), командировки, в том числе в села внутри района, поездки за пределы района не регламентируются.

Требования к водителю:

- обеспечение постоянной готовности автомобиля и его надлежащего технического состояния;

- предоставление услуг в соответствии с правилами дорожного движения;

- обеспечение всех выходов сотрудников, связанных с деятельностью центра;

- обеспечение необходимым количеством топлива и соответствующим техническим состоянием перед выездом за черту города и за его пределы;

- В случае поломки замена автомобиля соответствующей марки в течение 1 часа;

- Высокая исполнительность, полное соблюдение регламентов работы, установленных Заказчиком;

**Срок поставки по договору:** С даты вступления договора в силу до 31 декабря 2025 года.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Қ/с** | **Наименование город и село** | **Расстояние** | **Количество посещений** | **Сумма** |
| **1** | Шетпе-Ақтау-Шетпе | 300 км /6000 км | 20 |  |
| **2** | Шетпе- Ақшымырау-Шетпе | 250 км /500 км | 2 |  |
| **3** | Шетпе- Қызан-Шетпе | 220 км/440 км | 2 |  |
| **4** | Шетпе –Тұщықұдық-Шетпе | 160 км/320 км | 2 |  |
| **5** | Шетпе-Шебір-Шетпе | 180 км/360 км | 2 |  |
| **6** | Шетпе- Шайыр -Шетпе | 74 км/148 км | 2 |  |
| **7** | Шетпе -Жыңғылды -Шетпе | 84 км/168 км | 2 |  |
| **8** | Шетпе -Сай-өтес-Шетпе | 252 км/504 км | 2 |  |
| **9** | Шетпе –Жармыш-Шетпе  | 50 км /100 км | 2 |  |
| **10** | Шетпе –Ұштаған-Шетпе | 120 км /240 км | 2 |  |
| **11** | Шетпе –Онды-Шетпе | 62 км/124 км | 2 |  |
| **12** | Шетпе -Тұщыбек -Шетпе | 36 км/72 км | 2 |  |
| **13** | Шетпе ішілік | 1024 км  | тұрақты |  |
|  | **Итого:** | **10 000 км** |  | **158000-00** |