Приложение 2 к договору

Техническая спецификация

Ролл-шторы на 1 окно УЗИ кабинета, размеры окон примерно 1м 65см\*52см , замер обязательно!, изготовление, установка со всеми комплектующими /подъемный механизм, утяжеляющая планка, цепочка, магниты/, доставка, монтаж. Цвет, светонепроницаемость - по согласованию с Заказчиком, гарантия 12 мес

Шартқа 2-қосымша

Техникалық сипаттама

1 ультрадыбыстық терезеге арналған роликті перделер, терезелердің өлшемдері шамамен 1м 65см\*52см, өлшеу қажет!, дайындау, барлық компоненттермен орнату / көтеру механизмі, салмақ жолағы, тізбек, магниттер/, жеткізу, монтаждау. Түсі, жарық өткізбейтіндігі-Тапсырыс берушінің келісімі бойынша, кепілдік 12 ай