**Шартқа 2-қосымша**

**Техникалық сипаттама**

**Өрт сөндіргіштерді тексеру, қайта зарядтау, жөндеу және қызмет көрсету қызметтері**

1. Өрт сөндіргіштерді тиеу-түсіру механизмін (қажет болса) ауыстыра отырып, қайта зарядтау, куәландыру, жөндеу. Кепілдіктер мен пломбалау мерзімдерін тексеру. Қайта зарядтау және қайта куәландыру қанша уақытқа созылатынын көрсетіңіз. Қайта зарядталғаннан және қайта куәландырылғаннан кейін барлық өрт сөндіргіштер өрт сөндіру талаптарына сай болуы тиіс.

2. Жоғарыда аталған өрт сөндіргіштердің корпусын тиісті түске бояу (қажет болса) және жапсырманы ауыстыру.

3. Техникалық ақаулы өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда Тараптар жарамсыз өрт сөндіргіштерді ақаулар көрсетіле отырып жою актісін жасайды.

4. Өрт сөндіргіштің құрамдас бөліктері ақаулы болған жағдайда (сөндіру-іске қосу құрылғысы, Қысым индикаторы, өрт сөндіргішті тасымалдауға арналған тұтқа және ұнтақты беруді басқаруға арналған тұтқа, икемді шланг, клапан, қоңырау) әлеуетті өнім беруші аталған бөлшектерді өнім берушінің есебінен жаңасына жөндеуді немесе ауыстыруды жүргізуі тиіс.

5. Тексеру, қайта зарядтау, қайта зарядтау, жөндеу және қызмет көрсету бойынша техникалық қызмет көрсету аяқталғаннан кейін әрбір өрт сөндіргішке қызмет көрсеткен кәсіпорынның, ұйымның атауы, заңды мекенжайы, ақпараты (орындалған регламенттік жұмыстардың түрі, маркасы, өрт сөндіргіш заттың салмағы, өткізілген күні) бар белгі бекітілуі тиіс. (Жеткізуші өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға алып, қайта зарядталғаннан кейін Тапсырыс берушіге қайтаруға міндетті, беру қабылдау-беру актісімен ресімделеді). Көлік қызметтері шарт сомасына кіреді. Ұйым жүргізілген тексерулер мен сынақтар туралы өрт сөндіргіште белгі қоюы тиіс. Қайта зарядталғаннан және қайта куәландырылғаннан кейін барлық өрт сөндіргіштер өрт сөндіру талаптарына сай болуы тиіс.

**Приложение 2 договору**

**Техническая спецификация**

**Услуги по проверке, освительствованию, перезарядке, ремонту и обслуживанию огнетушителей**

 1. Перезарядка, освидетельствование, ремонт с заменой запорно-спускового механизма (если необходимо) огнетушителей. Проверка сроков гарантий и опломбировки. Указанием на какое время действует перезарядка и переосвидетельствование. После перезарядки и переосвидетельствования все огнетушители должны соответствовать требованиям пожаротушения.

 2. Покраска (если необходимо) корпуса вышеперечисленных огнетушителей в соответствующий цвет и замена наклейки.

 3. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей.

 4. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый за счет поставщика.

 5. По окончанию технического обслуживания по проверки, освительствованию, перезарядке, ремонту и обслуживанию на каждый огнетушитель должна быть прикреплена бирка с названием, юридических адресом предприятия, организации, оказывавшей услугу, информаций (вид выполненных регламентных работ, марка, вес огнетушащего вещества, дата проведения). (Поставщик обязан забрать огнетушители на перезарядку и привезти обратно Заказчику после перезарядки, передача оформляется актом приема-передачи). Транспортные услуги входят в сумму договора. Организация должна о проведенных проверках и испытаниях производить отметку на огнетушителе. После перезарядки и переосвидетельствования все огнетушители должны соответствовать требованиям пожаротушения.