**Техническая спецификация**

Ремонт служебного автомобиля Лада Нива 2121,[2018года](https://www.olx.kz/transport/legkovye-avtomobili/toyota/q-toyota-camry-30/)

**Перечень выполняемых работ:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Единица измерения** | **Количество** |
| 1 | **Капитальный ремонт двигателя** (*проверка на прессовочном блоке головки двигателя замена клапанов, ремонт блока головки двигателя. Замена поршневой группы, вкладышей, колец, замена ремней привода, замена датчиков охлаждения, замена коленчатого вала датчика коленчатого вала, датчика распределительного вала, сальники двигателя (лобовой, коренной),ремонт блока двигателя, замена свечей зажигания, ремонт головки, расточка головки, расточка коленчатого вала, притирка, фрезеровка, мойка двигателя, замена всех датчиков и патрубок,, всех прокладок, замена моторного масла классификация качества* , *замена масленного насоса*, *замена антифриза (запчасти в счет поставщика)* | работа | 1 |

* ***Все расходы по ремонту выполняются за счет поставщика;***
* ***Работы принимаются только при исправной работе двигателя;***
* ***Гарантия на работы 6 месяцев со дня принятия акта выполненных работ.***

Техникалық сипаттама

Қызметтік көлікті жөндеу Лада Нива 2121 , [2018 жылғы](https://www.olx.kz/transport/legkovye-avtomobili/toyota/q-toyota-camry-30/)

**Орындалған жұмыстардың тізімі:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **Өлшем бірлігі** | **Саны** |
| 1 | **Қозғалтқышты күрделі жөндеу** *(қозғалтқыштың басын престеу блогын тексеру, клапандарды ауыстыру, қозғалтқыш басының блогын жөндеу. Поршеньдік топты, лайнерлерді, сақиналарды ауыстыру, жетек белдіктерін ауыстыру, салқындату датчиктерін, иінді білікті ауыстыру, иінді біліктің датчигін, таратқыш білігінің датчигін ауыстыру , қозғалтқыш тығыздағыштары (алдыңғы, негізгі) ,қозғалтқыш блогын жөндеу, оталдыру шамдарын ауыстыру, басын жөндеу, басын скважина, иінді білікті жағу, лаптау, фрезерлеу, қозғалтқышты жуу, барлық датчиктер мен құбырларды, барлық тығыздағыштарды ауыстыру,қозғалтқыш майын ауыстыру, май сорғышын ауыстыру, қозғалтқыштағы антифриз ауыстыру)* | жұмыс | 1 |

***- Жөндеу бойынша барлық шығыстар өнім берушінің есебінен орындалады;***

***- Жұмыстар қозғалтқыштың дұрыс жұмыс істеуі кезінде ғана қабылданады;***

***- Орындалған жұмыстар актісі қабылданған күннен бастап 6 ай жұмыс кепілдігі.***