№2 қосымша

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование товара** | **Общие требования** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | "Қызылорда облысының білім басқармасының Шиелі ауданы бойынша білім бөлімінің "№84 негізгі мектебі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі ғимаратына найзағайдан қорғау жүйесін жасау және орнату | Найзағайдан қорғау жүйесі ҚР ережелер жиынтығындағы Сәулет және қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтер "ҚР ЕЖ 2.04-103-2013 Ғимараттарды найзағайдан қорғау құрылғысы" көрсетілген барлық талаптарға сай келуі тиіс.  1. Найзағай қабылдағышты орнату;  2. Жерге тұйықтауды орнату;  3. Жерге тұйықтауды найзағай қабылдағышқа диаметрі 8мм тот баспайтын болаттан жасалған арнайы қысқышпен жалғау;  4. Найзағай қабылдағыштың кедергісін профилактикалық өлшеу және тексеру;  5. Техникалық есеп шығару (тексеріс нәтижелері);  6. Жерге тұйықтаудың құжатын жасау.  Барлық шығындар, соның ішінде көлік және материал шығындары шарттың жалпы сомасына кіреді. Кепілдік мерзімі 1 жыл | жұмыс | 1 |

Приложение №2

**Техническая спецификация**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование товара** | **Общие требования** | **Единица измерения** | **Количество** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Изготовление и установка систем молниезащиты в здании коммунального государственного учреждения "Основная школа № 84" отдела образования по Шиелийскому району Управления образования Кызылординской области"» | Молниеотвод должен соответствовать всем требованиям указанные в Государственных нормативах в области архитектуры, градостроительства и строительства "СВОД ПРАВИЛ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН СП РК 2.04-103-2013 "Устройство молниезащиты зданий и сооружений". 1. Монтаж молниеприемника;  2. Установка заземлителя;  3. Подключение заземлителя к молниеприемнику токоотвода в виде проволоки диаметром 8мм с помощью специального зажима из нержавеющей стали;  4. Проведение профилактических испытаний и измерений молниеприемника;  5. Составление технического отчета (результаты испытаний);  6. Составление паспорта заземляющего устройства.  Все расходы, в том числе материалы и транспортные расходы входят в сумму договора. Срок гарантии 1 год | работа | 1 |