**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Қызметтердің атауы** | **Қызметтердің техникалық ерекшеліктері, сипаттамасы** | **Саны** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау | Көрсетілген қызсеттерге қойылатын талаптар  Өрт сөндіргіштердің техникалық жағдайына диагностика жүргізу, қажет болған жағдайда орындаушының есебінен қажетті бөлшектерді (манометр , тұтқа , шланг , чектер, пломбалар) ауыстыру.  Өрт сөндіргіштер жұмыс жағдайында , таза , жинақталған, қата зарядтау күні мен жарамдылық мерзімі көрсету.  Қызметтерді орындау үшін шығару және қайта зарядталған өрт сөндіргіштерді жеткізу орындаушының есебінен жүзеге асырылады.  Өрт сөндіргіштерді беру қайта зарядталған өрт өндіргіштерге биркалар бере отырып рәсімделуі тиіс.  Жеткізуші өрт сөндіргіштерді зарядталғаннан кейін бекіту арматурасын (крандар, клапандар және т.б.) пломбалауға міндетті.  Орнатылған пломбалар өрт сөндіргішті тез іске қосу оңай алынып тасталуы тиіс.  Өрт сөндіргіштердің ақаулығы анықталған кезде орындаушы өрт сөндіргіштерінің бөлшектерін ауыстыра отырып жөндеу жүргізуі тиіс.  Қайта зарядтауға жарамсыз өрт сөндіргішттерді « Тапсырыс берушіге » « Орындаушы» олардың пайдалануға жарамсыздығы туралы акт қорытынды жасай отырып қайтарады.  Жалпы саны 17 өрт сөндіргіш | ОП5  ОП8  ОП4 |

**Техническая характеристика**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ р/с** | **Название услуг** | **Технические характеристики, описание услуг** | **Количество** |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Перезарядка огнетушителей | Требования к указанным девушкам  Диагностика технического состояния огнетушителей, замена необходимых деталей (манометр, ручка, шланг, чека, пломба) за счет исполнителя при необходимости.  Огнетушители в рабочем состоянии, чистые, комплектные, с неправильной датой зарядки и сроком годности.  Вывоз и доставка аккумуляторных огнетушителей для выполнения услуг осуществляется за счет подрядчика.  Доставка огнетушителей должна быть оформлена талоном на заряженные огнетушители.  Поставщик обязан опломбировать крепежную арматуру (краны, задвижки и т.п.) после заправки огнетушителей.  Установленные пломбы должны легко сниматься для быстрого включения огнетушителя.  При обнаружении неисправности огнетушителей подрядчик обязан провести ремонт путем замены деталей огнетушителей.  Огнетушители, непригодные к перезарядке, возвращаются «Заказчику» «Исполнителем» с заключением об их непригодности к использованию.  Всего 17 огнетушителей. | ОП5  ОП8  ОП4 |