**Техническая спецификация на услугу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Наименование услуги** | Услуга по поверке и перезагрузке огнетушителей 16 штук: ОП-10– 2 штук, оу-2 – 1 штук,оп-5-43 штуки | |
| **Единица измерения** | Услуга | |
|  | |
| **Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики** | 1. Осуществлять оказание услуг по перезарядке огнетушителей в строгом соответствии с требованиями нормативно – правовых актов Республики Казахстан в части перезарядки огнетушителей. 2. Перезарядка порошковых огнетушителей включает в себя внешний и внутренний осмотр, ремонт, гидравлическое испытание на прочность, пневматические испытания на герметичность корпуса, пусковой головки, шланга, запорного устройства и покраску огнетушителя; 3. Результаты проведенных проверок и испытаний фиксируются на бирке огнетушителя, в его паспорте; 4. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей сторонами составляется акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей; 5. Отгрузку огнетушителей на перезарядку, а также возврат огнетушителей после оказанных услуг производить по адресу: степногорск 2 мкр здание 14 6. В случае неисправности составных частей огнетушителя (запорно-пусковое устройство, индикатор давления, ручка для переноски огнетушителя и ручка для управления подачей порошка, шланг гибкий, клапан, раструб) потенциальный поставщик должен произвести ремонт или замену указанных деталей на новый. | |