**«Б Е К І Т Е М І Н»**

 **Біртілек ауылдық округ әкімі**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Нурымбетов**

 **«\_\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2025 жыл**

 № 2 қосымша

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:** | «Келес ауданы, Біртілек ауылдық округ әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі |
| **Жұмыс атауы:** | Тұрғын үйлерге көше атауларымен нөмірленген тақтайша орнату жұмыстары |
| **Өлшем бірлігі** | Жұмыс |
| **Саны (көлемі):** | 1 |
| **Жұмыс көрсету мерзімі:** | Келісім шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде |
| **Жұмыстарды көрсету орны:** | Түркістан облысы, Келес ауданы, Біртілек ауылы тел: 87756033368 |

 **Жалпы сипаттамасы**

 Біртілек ауылдық округі, Көлтоған елді мекені Бөкейхан Есімханов көшесіне 3 дана бағыттау тақтайшаға көше атауы жазылған бағыттауыш (указатель) және 19 дана үй нөмірімен көше атауы жазылған QR-код тақтайша (аншлаг) жасау, Игілік елді мекеніндегі КХ-22 облыстық маңызы бар жол бойына «Жабай төбе Шырылдақ» елді мекендері атауымен бағдар беріліп 1 дана бағыттауыш тақтайша (указатель), Жабай төбе елді мекені Бейбітшілік көшесіне 1 дана бағыттауыш тақтайша (указатель), Көлтоған елді мекені Мұстафа Өзтүрік көшесіне 3 дана бағыттауыш тақтайша (указатель), Алтын Орда көшесіне 3 дана бағыттауыш тақтайша (указатель), Сауран көшесіне 3 дана бағыттауыш тақтайша (указатель), және Ырысты, Бағбан көшесінің қиылысына 1 дана бағыттауыш тақтайша (указатель) орнату жұмыстары. Жалпы саны **34 дана** тақтайшалар жасау.

 *Оның ішінде: Бағыттау тақтайша (указатель) 15 дана, тұрғын үйге берілетін QR-код* *тақтайшалар (аншлаг) саны 19 дана.*

 Үй нөмірімен көше атауы жазылған QR-код тақтайша (аншлаг) жылтыр металдан (оценковый лист) жасалған болуы керек. Тақтайшаның ұзындығы 50 см, ені 40 см, түсі көк, QR-кодпен жасалады. Әр тұрғын үйге орнатуымен.

 Бағыттау тақтайшалар (указатель) бағаналары темір профильден 4х4 см өлшемде, биіктігі 3,0 м, профильдің саны -15 дана. Тақтайшалар жылтыр

металдан (оценковый лист) жасалған, көше атауы екіжақтама жазылған болуы керек. Тақтайшаның ұзындығы 0,90 см, ені 0,25 см, Тақтайша 1х1 см өлшемде айналдыра темір профильге ұстатылады.

 15 дана бағанаға шұңқыр қазу 40х40 см, 60 см тереңдікте 0,50 куб бетон М-250 құйып орнату, шапкасын қойып бағаналарды сырлау.

**Ескертпе:** Өнім беруші мемлекеттік сатып алуға өтінім берерден алдын техникалық ерекшелік бойынша атқарылатын жұмыстарды мұқият зерделеп алуын сұранамыз.

 Орындалатын жұмыстар Тапсырыс берушінің талабы және келісімі бойынша атқарылады: Жалпы сипаттамада көрсетілген жұмыстарды атқару үшін қажетті техника, барша алынатын заттар, жұмыс күші және басқада шығындар Өнім берушінің есебінен жүргізіледі.

**Ақы төлеу:** Атқарылған жұмыстар актісіне қол қойылған соң мемлекеттік сатып алу шарт негізінде жүзеге асырылады.

" Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:** | ГУ «Аппарат акима Биртилекского сельского округа Келесского района». |
| **Жұмыс атауы:** | Установка номерных табличек с названиями улиц в жилых домах |
| **Өлшем бірлігі** | Работа |
| **Саны (көлемі):** | 1 |
| **Жұмыс көрсету мерзімі:** | В течение 30 календарных дней со дня вступления договора в силу |
| **Жұмыстарды көрсету орны:** | Село Биртилек, Келесский район, Туркестанская область, телефон: 87756033368 |

**Общее характеристика**

Биртилекский сельский округ, село Колтоган, улица Букейхана Есимханова, 3 шт. табличек с названием улицы и 19 шт. табличек с QR-кодом с названием улицы с номером дома и по дороге районного значения КХ-22 в поселке Игилик, 1 указательный знак (указатель) с названием населенного пункта «Жабай тобе Шырылдак», 1 указательный знак (указатель) на улицу Бейбитшилик в селе Жабай тобе, установка 3-х указателей (указателей) на улице Мустафы Озтурика, пос. Колтоган, 3-х указателей (указателей) на улице Алтын Орда, 3-х указателей (указателей) на улице Сауран и 1 указательный знак. до пересечения улиц Ырысты и Багбан проводятся работы по установке таблички (указателя).

Всего получилось 34 таблички.

*Среди них: 15 шт. табличек с указателями и 19 шт. табличек с QR кодом (полноразмерные) для корпуса.*

Табличка с QR-кодом с номером дома и названием улицы должна быть изготовлена ​​из блестящего металла (прейскурант). Длина доски 50 см,

ширина 40 см, цвет синий, выполнена с помощью QR-кода. С установкой в каждой доме.

Колонны направляющих пластин (индикаторов) изготовлены из железного профиля размером 4х4 см, высотой 3,0 м, количество профилей - 15 шт. Доски блестящие из металла (номинальный лист), название улицы должно быть написано двухсторонними буквами. Длина доски 0,90 см, ширина 0,25 см. Доска крепится на круглый железный профиль размером 1х1 см. Выкопайте яму для 15 колонн размером 40х40 см, залейте 0,50 куб М-250 бетона на глубину 60 см, установите, наденьте кованные наконечник и покрасьте колонны.

**Примечание:** Перед подачей заявки на государственные закупки поставщику предлагается внимательно изучить технические характеристики выполняемых работ.

Выполнение работ выполняется по заявке и согласованию Заказчика: необходимое оборудование, все материалы, трудовые и иные затраты на выполнение работ, указанные в общем описании, оплачиваются Поставщиком.

**Оплата:** После подписания акта выполненных работ государственная закупка осуществляется на основании договора.