Приложение 2

**Техническая спецификация**

**Пошив занавеса с ламбрикеном на сцену актового зала СШ имени Т.Исабаева в селе Теректы би улица Кулболдинова, 19, Коксуского района области Жетісу**

Длина сцены – 7 метров, высота сцены до потолка - 3,8 метров, высота сцены от пола – 0,8 метр, длина 7 метров, общая высота актового зала – 3,8 метров.

Необходимо предусмотреть один занавес на заднюю стену сцены, пошив второго занавеса с ламбрикеном, фартук. Пошив ламбрикена (фартука) на сцену от пола до высоты сцены. Материал занавеса велюр, цвета синий, комбинировать (согласовать с заказчиком) цвета. Цвета занавеса синий, дизайн согласовать с заказчиком. Дизайн сложный. Предусмотреть аксесуары на всю длину ламбрикена (смотреть на рисунке), ламбрикен двух цветов

Установить автоматическую систему горизонтального раздвижения занавесов с пультом дистанционного управления.

В комплект входят мощный двигатель (электропривод), направляющие рельсы, лента для крепления занавеса и металлические крючки.   Дополнительно поставка настенного пульта управления системой.  Длина дороги занавеса 7 м. Механизм должен раздвигать и сдвигать занавесы в синхронном движении в две стороны.

В цену входит пошив, доставка и установка занавеса и направляющих рельсов. Объязательный выезд специалиста для замера, разработки и согласования дизайна занавеса. Примерный эскиз, эскиз согласовать с заказчиком

2 қосымша

**Техникалық сипаттама**

**Жетісу облысы Көксу ауданы Теректі ауылы Кулболдинов көшесі, 19 үйде орналасқан Т.Исабаев атындағы ОМ акт залының сахнасына ламбрикенмен перде тігу**

Сахнаның ұзындығы-7 метр, сахнаның төбеге дейінгі биіктігі-3,8 метр, сахнаның еденнен биіктігі-0,8 метр, ұзындығы 7 метр, акт залының жалпы биіктігі-3,8 метр.

Сахнаның артқы қабырғасына перде, ламбрикенмен перде тігу. Ламбрикенді (алжапқышты) еденнен сахнаның биіктігіне дейін тігу. Перде материалы –велюр, тюль. Перденің түсі көк, дизайны тапсырыс берушімен келісіледі. Дизайн күрделі. Ламбрекиннің бүкіл ұзындығына керек-жарақтар аксесуарлар қарастырылады (суретті қараңыз), екі түсті ламбрекин.

Қашықтан басқару пультімен автоматты көлденең перделерді жылжыту жүйесін орнатыңыз. Жинаққа қуатты қозғалтқыш (электр жетегі), бағыттаушы рельстер, перде таспасы және металл ілгектер кіреді. Сонымен қатар, жүйені қабырғаға басқару пультін жеткізу. Перде жолының ұзындығы 7 м. Механизм синхронды қозғалыстағы перделерді екі жаққа итеріп, жылжытуы керек. Бағаға перде мен рельстерді тігу, жеткізу және орнату кіреді. Перденің дизайнын өлшеу, әзірлеу үшін маманның міндетті түрде шығуы.

