Картриджді толтыру

\* Картриджді толық бөлшектеу, пайдаланылған тонерді тазарту, құрғақ тазалау, содан кейін картридждің барлық бөліктерін арнайы сұйықтықтармен жуу, магнит білігін жуу, айналмалы бөліктердің осьтерін майлау, айналмалы электр түйіспелерін майлау, толтыру, құрастыру, тестілеу.

\* Толтыруға арналған Тонер әрдайым жоғары сапалы басып шығаруды қамтамасыз етуі керек, қара мәтіннің айқындылығын және жартылай реңктердің сұр реңктерінің тегіс ауысуын қамтамасыз етуі керек, жоғары өнімді басып шығарудың тұрақты дәлдігін, сапасы мен сенімділігін қамтамасыз етуі керек.

\* Картридждерді толтырғаннан кейін басып шығарылған парақтарда ақаулар, дақтар, жолақтар және басқа жоспарланбаған басып шығару ақаулары болмауы керек.

лазерлік картриджді толтыру келесі технологиялық кезеңдерден тұрады:

\* принтерде жасырын ақауларды анықтау және картридж механизмінің күйін анықтау үшін тестілеу;

\* толық бөлшектеу / құрастыру;

\* корпусты, жүздерді, роликтерді арнайы сұйықтықтармен ішкі тазалау;

\* Фото барабанды Жылтырату;

\* құрастыру, тонермен толтыру, басып шығару сапасын тексеру;

\* картриджді жеңіл-ылғал өткізбейтін пакетке орау және дәнекерлеу.

\* тозатын картридждің барлық бөлшектерін технологиялық өңдеу (тазалау, жуу, арнайы ерітінділермен Жылтырату);

\* Тозған бөлшектерді жаңаларына ауыстыру;

\* Әрбір оралған картриджге жұмыс түрі, Толтыру күні және картридж моделі көрсетілген стикер жапсырылады.

Картридждерді толтыру бойынша қызметтер картридж корпусына зақым келтірместен жүргізілуі тиіс.

Картридждерді толтыру бойынша қызметтер техниканың нақты түріне арналған нормативтік-техникалық, пайдалану құжаттамасының талаптарына сәйкес орындалуы тиіс.

Картриджді толтыру бойынша қызметтер сапалы және толық көлемде орындалуы тиіс. Картридждерді толтырғаннан кейін басып шығарылатын беттер саны картридж өндірушісі мәлімдеген санға (ресурсқа) сәйкес келуі тиіс. Көрсетілетін қызметтердің сапасы Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын техникалық шарттар мен санитарлық талаптарға сәйкес болуы тиіс.

5. Қызмет көрсету тәртібі.

Осы Шартқа сәйкес картриджге тиісті сапада және толық көлемде қызмет көрсету бойынша жұмыстарды орындау.Жеткізуші міндетті түрде Жаңатас қаласынан болу қажет,жәнеде ауылдағы филиалдарға барып сыя толтыру қызметтерін атқаруы тиіс.

Картридждіауыстырунемесетолтыру, картридждіңалдыналу –

берілгенсәттенбастап 1 жұмыскүніненаспайтынмерзімдежүргізіледі.

Тапсырыс берушінің талабы бойынша барлық анықталған кемшіліктерді 3 жұмыс күні ішінде түзету.

Ақаулы жабдықты жөндеу қажеттілігі туралы Тапсырыс берушіге ақаулықтың сипаты туралы акт - қорытындыны ұсына отырып уақтылы хабарлау.

Жеткізушінің жауапты өкілі дүйсенбіден жұмаға дейін 9.00-18.30 аралығында телефон немесе мессенджер арқылы қол жетімді болуы керек.

Тапсырыс беруші туындаған ағымдағы ақаулар туралы Өнім берушіге уақтылы хабарлайды

телефон немесе мессенджер арқылы компьютерлік жабдықтарды

Өнім берушінің жауапты адамының ден қою уақыты 3 сағаттан аспайды.

Тапсырыс беруші жөндеуді талап ететін техниканы өз бетінше жеткізіп, оны Жеткізушіге тапсыра алады.

картридждерді толтыру саны-200

Орындаушы Жаңатас қаласынан болу қажет

Заправка картриджа

Полную разборку картриджа, очистку от отработанного тонера, сухую чистку, а затем промывку специальными жидкостями всех деталей картриджа, промывку магнитного вала, смазку осей вращающихся деталей, смазку контактной смазкой вращающихся электрических контактов, заправку, сборку, тестирование.

Тонер, используемый для заправки должен обеспечивать неизменно высокое качество печати, должен обеспечивать повышенную четкость черного текста и плавность перехода оттенков серого цвета полутонов, гарантировать неизменную точность, качество и надежность высокопроизводительной печати.

Распечатанные страницы после заправки картриджей не должны иметь дефектов, пятен, полос и других незапланированных дефектов печати.

Заправка лазерного картриджа состоит из следующих технологических этапов:

тестирование на принтере на предмет обнаружения скрытых дефектов и определения состояния механизма картриджа;

полной разборки/сборки;

внутренней очистки корпуса, лезвий, роликов специальными жидкостями;

полировки фотобарабана;

сборка, заполнение тонером, тестирование на предмет качества отпечатка;

упаковка и запайка картриджа в свето-влага не проницаемый пакет.

технологическую обработку всех деталей картриджа, подвергающихся износу (очистку, промывку, полировку специальными растворами);

замены изношенных деталей на новые;

На каждый упакованный картридж наклеивается стикер с указанием вида работы, дата заправки и модели картриджа.

Услуги по заправке картриджей должны производится без повреждений корпуса картриджа.

Услуги по заправке картриджей должны выполняться в соответствии с требованиями нормативно-технической, эксплуатационной документации на конкретный вид техники.

Услуги по заправке картриджа должны выполняться качественно и в полном объеме.

Количество распечатываемых страниц, после заправки картриджей, должно соответствовать количеству (ресурсу) заявленному производителем картриджа.

Качество услуг должно соответствовать техническим условиям и санитарным требованиям, действующим на территории Республики Казахстан.

Порядок предоставления услуг.

Выполнять по заправке картриджей с надлежащим качеством и в полном объеме в соответствии с настоящим Договором. Поставщик должен обязательно находиться в городе Жанатас, а также иметь возможность посещать филиалы в селе.

Замена или заправка картриджа, профилактика картриджа –

производится в течение не более 1-го рабочего дня с момента подачи.

Исправлять по требованию Заказчика все выявленные недостатки в течение 3-х рабочих дней.

Своевременно извещать Заказчика о необходимости ремонта неисправного картриджа с представлением акта - заключения о характере неисправности.

Ответственный представитель Поставщика, должен быть доступенпотелефону или мессенджеру с 9.00-18.30 с понедельника по пятницу.

Заказчик своевременно извещает Поставщика о возникших текущих неисправностях  
картриджа по телефону или мессенджеру

Время реагирования ответственного лица Поставщика не более 3-х часов.

Заказчик может самостоятельно доставить картридж, требующую ремонта и сдать ее Поставщику

Количество заправок картриджей –200

Исполнитель должен находиться в городе Жанатас