**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

Масло для замены должно быть официально рекомендованное автопроизводителем **5W-30** при каждой замене масла обязательная промывка двигателя промывочным средством.

Воздушные, маслянные, салонные фильтры **должны быть оригинальными, сертифицированы согласно форме СТ-1!**

Все заменяемые жидкости и автозапчасти заменяются полностью в течение 10 календарных дней со дня вступления договора в силу, далее согласно таблице производится замена по достижении километров пробега.

В общую сумму входят цена моторного масла, маслянного, воздушного, салонного фильтров, промывка мотора и услуги по замене, все расходы связанные с оказанием данной услуги.

**Обслуживаемые автомобили:**

**1.ГАЗ 322132-288 (2010 г.в.объем двигателя 2890 см³ )- 1 штук**

**2.ГАЗ А63r 45-50 (2017 г.в.объем двигателя 2690 см³ ) - 1 штук**

**3. TOYOTA HAILUX (2024 г. в.объем двигателя 2800 см³ )- 1 штук**

*таблица*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **р/н** | **Запасные части и виды работ** | **Число/срок** |
| 1 | **Замена моторного масло 5W-30**  ( 4 раз в количестве каждой замене по 7 литров) | 1 автомобиль до конца года  *(при замене - 2 раза в год,в общем количестве 12литра масла )* |
| 2 | **Замена масляных фильтров**  (общее количество 4 штук) | 1 автомобиль до конца года  *(при замене - 2 раза в год)* |
| 3 | **Замена воздушных фильтров**  (общее количество 4 штук) | 1 автомобиль до конца года  *(при замене - 2 раза в год)* |
| 4 | **Замена фильтров салона**  (общее количество 4 штук) | 1 автомобиль до конца года  *при замене - 2 раза в год)* |
| 5 | **Промывка мотора**  (в количестве 4 раз) | 1 автомобиль до конца года  *(2 раз в год при каждой замене масла)* |

**Свойства и характеристики:**

**Масло 5W-30** производится на основе синтетических базовых масел высокого уровня свойств и тщательно сбалансированного пакета присадок. Данная продукция рекомендуется для применения там, где требуется APICF, FIAT.9.55535-M2, API SN, продукция должна соответствовать следующим требованиям и превосходить их.

AAE (STO 003) 6 roup B7

APISJ

APISM

ACEA A3/B3

ACEA A3/B4

Класс SAE 5W-40 Кинематическая вязкость при 100 ͦ С, мм 2/с,

ASTM D445 - 13.5

Кажущаяся вязкость в имитаторе холодной прокрутки (проворачиваемость)

При 30 ͦ С, мПа\*с, ASTM D5293 - 5000.

Общее щелочное число, мг КОН/г, ASTM D2896 - 12,5

Температура застывания, ASTM D97 – 45 ͦ С,

Летучесть по Ноак, % Масс. ASTM D5800 – 7,8.

Услуги по сервисному обслуживанию автомашины (далее – Услуги) оказываются в количестве и объемах, требуемых Заказчику, в пределах общей суммы Договора.

Услуги осуществляются на производственных площадях Поставщика с использованием запасных частей, соответствующих требованиям завода-изготовителя автомашин.

Все использованные Поставщиком запасные части и расходные материалы должны быть соответствующего производства, новым и устанавливаться после согласования Заказчика.

Оказание услуг осуществляется вне очереди в течение дня с 9-00 по 18-00 часов, 5 дней в неделю.

Качество оказываемых услуг должно быть на высоком уровне, не приводить к неисправностям, царапинам и иным повреждениям автомобиля. Оплата будет производиться по факту оказанных услуг.

**Потенциальный исполнитель должен проводить все работы в (СТО) станциях технического обслуживания и находиться на территории ЗКО Таскалинского района, с. Таскала.**

**Период обслуживания до конца текущего года.**

**ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ**

**Ауыстыру майы болуы керек ресми түрде 5w30 автомобиль өндірушісі ұсынған майды ауыстырған сайын қозғалтқышты міндетті түрде жуу керек.**

**Ауа, май, салон сүзгілері түпнұсқа болуы керек, СТ-1 формасына сәйкес сертификатталған!**

**Барлық ауыстырылатын Сұйықтықтар мен авто бөлшектер шарт күшіне енген күннен бастап күнтізбелік 10 күн ішінде толығымен ауыстырылады, бұдан әрі кестеге сәйкес жүгіріс километріне жеткеннен кейін ауыстыру жүргізіледі.**

**Жалпы сомаға мотор майының, май, ауа, салон сүзгілерінің бағасы, қозғалтқышты жуу және ауыстыру қызметтері, осы қызметті көрсетуге байланысты барлық шығындар кіреді.**

**Қызмет көрсетілетін автомобильдер:**

**1.ГАЗ 322132-288 (2010 ж. ш. қозғалтқыш көлемі 2890 см3) - 1 дана**

**2.ГАЗ А63Г 45-50 (2017 ж. ш. қозғалтқыш көлемі 2690 см3) - 1 дана**

**3. TOYOTA HILUX (2024 ж. қозғалтқыштың көлемі 2800 см3) - 1 дана**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **р/н** | **Запасные части и виды работ** | **Число/срок** |
| 1 | **Замена моторного масло 5W-30**  ( 4 раз в количестве каждой замене по 7 литров) | 1 автомобиль до конца года  *(при замене - 2 раза в год,в общем количестве 12литра масла )* |
| 2 | **Замена масляных фильтров**  (общее количество 4 штук) | 1 автомобиль до конца года  *(при замене - 2 раза в год)* |
| 3 | **Замена воздушных фильтров**  (общее количество 4 штук) | 1 автомобиль до конца года  *(при замене - 2 раза в год)* |
| 4 | **Замена фильтров салона**  (общее количество 4 штук) | 1 автомобиль до конца года  *при замене - 2 раза в год)* |
| 5 | **Промывка мотора**  (в количестве 4 раз) | 1 автомобиль до конца года  *(2 раз в год при каждой замене масла)* |

**Қасиеттері мен сипаттамалары:**

**5W-30 майы жоғары сапалы синтетикалық негіз майлары мен мұқият теңдестірілген қоспалар пакеті негізінде жасалады. Бұл өнім APICF, FIAT қажет болған жағдайда қолдану үшін ұсынылады.9.55535-M2, API SN, өнімдер келесі талаптарға сай болуы керек және олардан асып түсуі керек.**

**AAE (STO 003) 6 roup B7**

**APISJ**

**APISM**

**ACEA A3/B3**

**ACEA A3/B4**

**SAE класы 5W-40 кинематикалық тұтқырлық 100С, мм 2 / с,**

**ASTM D445 - 13.5**

**Суық айналдыру имитаторындағы айқын тұтқырлық (айналу)**

**30 С, мПа\*с, ASTM d5293 - 5000.**

**Жалпы сілтілік Сан, мг КОН / г, ASTM D2896-12,5**

**Қату температурасы, ASTM D97-45С,**

**Пла бойынша құбылмалылық, массаның%. ASTM D5800 – 7,8.**

**Автомашинаға сервистік қызмет көрсету жөніндегі қызметтер (Бұдан әрі-қызметтер) Тапсырыс берушіге талап етілетін саны мен көлемінде шарттың жалпы сомасы шегінде көрсетіледі.**

**Қызметтер автомашиналарды дайындаушы зауыттың талаптарына сәйкес келетін қосалқы бөлшектерді пайдалана отырып, жеткізушінің өндірістік алаңдарында жүзеге асырылады.**

**Жеткізуші пайдаланған барлық қосалқы бөлшектер мен шығын материалдары тиісті өндірісте болуы, жаңа болуы және Тапсырыс беруші келіскеннен кейін орнатылуы тиіс.**

**Қызмет көрсету кезектен тыс күні сағат 9-00-ден 18-00-ге дейін, аптасына 5 күн ішінде жүзеге асырылады.**

**Көрсетілетін қызметтердің сапасы жоғары деңгейде болуы тиіс, ақауларға, сызаттарға және автомобильдің өзге де зақымдалуына әкеп соқпауы тиіс. Төлем көрсетілген қызметтер фактісі бойынша жүргізіледі.**

**Әлеуетті орындаушы барлық жұмыстарды техникалық қызмет көрсету станцияларында (ТҚҚ) жүргізуі және Тасқала ауданы, Тасқала ауылының БҚО аумағында болуы тиіс.**

**Ағымдағы жылдың соңына дейін қызмет көрсету кезеңі.**