**«БЕКІТЕМІН»**

**Астана қаласы әкімдігінің**

**«Жастар театры» МКҚК директоры**

 **Каримов Г.А.**

**«** **»**  **2025г Техникалық қызмет көрсетуде сатып алынатын тауарлардың техникалық**

**сипаттамасы.**

1. **Техникалық қызмет көрсету стациясында (ары қарай ТҚС) автокөліктерге көсетілетін қызмет түрлерінің тізімі.**

Майлы қызмет көрсету (беріліс ауыстыру қорабы, ішкі жануқозғалтқышы рөлдің гидравликалық күшейткіші, трансмиссия):

Ауа снзігін бақылау және ауыстыру (салон ішіндегісімен қоса) Отын сүзігін бақылау және ауыстыру

Дөңгелекті теңгеру Айқастырманы майлау

Кедергіш жапқышын тазалау Отындық жүйені шаю

Бақылау, ГРМ белдігін ауыстыру

Жетекті белдігін ауыстыру және бақылау Отандыру білтесін бақылау және ауыстыру

Тежегіш жапсырмасын бақылау және ауыстыру

Жарықтандыру мен дабыл шамдарының түзулігінің бақылау және ауыстыру Жоғарыда көрсетілген жұмыстар техникалық сипаттамалары ескеріле отырып, осы

көлік құралының техникалық қызмет көрсету номалары мен кестесіне сәйкес қажет болған жагдайда жүзеге асырылу тиіс

Жұмысты әлеуетті жеткізушінің материалдары мен қажетті қосалқы бөлшектерін пайдалану арқылы орындалу қажет

1. **Қажеттілікке қарай және қосалқы қызметі кқрсетілмеген қосымша жұмыстар**

Компютерлік тест Дөңгелек геометричсы Фарларды реттеу

Алдыңғы тежегіш қалыбын ауыстыру Тұрақтандырғыш төлкесін ауыстыру Амортизаторды ауыстыру

Тозаңдықтың гранатасын ауыстыру Жүрістік бөлікке диагностика жасау Дөңгелек жөндеу және ауыстыру Тежегіш дискіні бунақтау

Шамдарды ауыстыру

Шанақ юөлшектерін шешіп, шамдарды ауыстыру АКПП сұйықтығын құю

АКБ-ны ауыстыру немесе жүйелік қызмет көрсетуден өткізу Отындық жүйені шаю

Кондиционерді толтыру

Қозғалтқышты толықтай қамтылған жөндеу жұмыстарын жүргізу МКПП Рөлдің білте тақтайшасын ауыстыру

Рөлдің білте тақтайшасын қалпына келтіру жұмыстарын жүргізу

Жоғарыда көрсетілген жұмыстар техникалық сипаттамалары ескеріле отырып, осы көлік құралының техникалық қызмет көрсету нормалары мен кестесіне сәйкес қажет болған жағдайда жүзеге асырылуы тиіс

Жұмысты әлеуетті жеткізушінің материалдары мен қажетті қосалқы бөлшектерін пайдалану арқылы жүзеге асырылу қажет

1. **Жұмысты атқару мерзімі**

Жұмысты орындау мерзімі тапсырыс берушінің әлеуеттік жеткізушіге өтінім берген күннен бастап 15 күн күнтізбелік күннен аспау керек, егерде қандацда бір оқылықпен ақаулықтар анықталып жатса, олардың көзін жою үшін сирек қосалқы бөлшектерді өнім өндірушіден жеткізілуге қосалқы уақыт қажет болған жағдайда

ғана жұмысты атқару мерзімі әлеуеттің жеткізушінің талабы бойынша кем дегенде 30 күнтігбелік күннен аспайты мерзімге ұзартылуы мүмкін.

Өтінім ретінде келісім шартта көрсетілген мерзім ішінде тұрақты түрде әлеуеттік жеткізушінің көліктері ТҚЖ-ға алдын ала ескертусіз тікелей кіру.

1. **Жұмыс атқару орны;**

Әлеуетті жеткізушінің техникалық тқызмет көрсету жүйесі Астана қаласының шегіндегі орналасқан болу керек.

1. **Жұмысты атқару шарттары:**

Жеткізуші осы хабарландыруда порталда бекітілген техникалық паспорттарға сәйкес Тапсырыс берушінің барлық автокөлік құралдарына толық жөндеу жұмыстарын

ұйымдастырады және жүргізеді.

Барлық автокөлік құралдарын толық жөндеу. Қозғалтқышты жөндеу. Автомобиль осін (мост) жөндеу. Жүріс бөлігін ауыстыру және жөндеу, Барлық шығын

материалдарын ауыстыру (май ауыстыру, ауа және отын сүзгілерін (филтр)

ауыстыру). Жүк көліктері мен автобус үшін бокстың болуы міндетті. Көлік құралын тексеру шұңқырының болуы немесе майлау шұңқыры-көлік құралын төменнен

техникалық қызмет көрсету үшін жүруге және қоюға болатын шұңқыр немесе

траншея. Көлікеті көтеру көтергіші болу қажет.Дөңгелекті монтаждау өлшемдерін бақылау үшін стенд міндетті болу керек. Май ауыстыру стенді. Дөгелекті жөндеу жабдықтары.Диагностикалық сканерлер. Отын жабдықтарын тазалауға арналған стенд. Бояу камералары бар корпустық цех. Осы жоғарыдағы аталған талптардың орындалу қажет.

1. **Техникалық қызмет көрсету ді қажет ететін көліктер тізімі:**

**Осы тізім жылдың аяғына дейін өзгеруі мүмкін. Көлік саныдары азаюы немесе қосылу мүкін. Өзгерген жағдайда қосымша шарт жасалынады**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Көлік маркасы** | **Беріліс қорабы** | **Қозғалтқыш көлемі** |
| 1 | Kia Cerato 775 CN 01 | механика | 1591см3, 2012 ж.ш. |
| 2 | Skoda SuperB B6 |  |  |
| 3 | Жүк көлігі Mersedes 814 388 BR 01 | механикалық | 3972 см3, 5400 кг., 1997ж. |
| 4 | Автобус Hyindai UneverseLuxury 347 BP 01 | механикалық, 5 сатылы | 12300 см3, 2010 ж. |

1. Мердігердің қызмет көрсетуі кезінде жоғары сапалы шығын материалдарын, қосалқы бөлшектер мен жабдықтарды пайдалану қажет болғанда, сонымен қатар, Мердігер пайдаланылған қосалқы бөлшектерге кемінде 3 ай мерзімге кепілдік беруі тиіс (оқалқы немесе бұзу салдары анықталған болса, орындаушы маманның қосалқы бөлшектерін сапасыз орналастыру салдарынан бұзылған жағдайда). Барлық шығын материалдары қызмет сомасына қосылады.

Мердігер тапсырыс берушінің көлік құралдарын ұстау мен жөндеуге жауапты тұлға ретінде бір қызметкерді тағайындайды.

\*Қызметтердің жалпы құнынан басқа орындаушы осы техникалық сипаттамаға қосымшаға сәйкес ұсынылатын қызметтердің түрлері бойынша баға туралы ақпаратты ұсынуы тиіс.

Бас инженер Абишев Т.Б.

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор ГККП «Жастар театры» акимата города Астаны**

 **Каримов Г.А.**

**« » 2025 г.**

**Техническая характеристика товаров, приобретаемых в техобслуживании.**

1. **Перечень видов услуг, предоставляемых автотранспорту в стации технического обслуживания (далее СТО).**

Масляное обслуживание (коробка переключения передач, двигатель внутреннего сгорания, гидроусилитель руля, трансмиссия):

Контроль и замена воздуха (включая содержимое салона) Контроль и замена топливного фильтра

Балансировка колес Смазка крестовины

Очистка дроссельной заслонки Промывка топливной системы Контроль, замена ремня ГРМ

Замена и контроль приводного ремня Контроль и замена топочного вала Контроль и замена тормозной наклейки

Контроль и замена прямолинейности освещения и сигнальных ламп

Вышеуказанные работы должны осуществляться по мере необходимости в соответствии с нормами и графиком технического обслуживания данного транспортного средства с учетом технических характеристик

Работы должны выполняться с использованием материалов потенциального поставщика и необходимых запасных частей

1. **Дополнительные работы по мере необходимости и без вспомогательных услуг**

Компютерный тест Геометрия колес Регулировка фар

Замена передней тормозной колодки Замена втулки стабилизатора

Замена амортизатора

Замена гранаты пыльника Диагностика ходовой части Ремонт и замена колес

Подвеска тормозного диска Замена лампочек

Снятие деталей кузова и замена ламп Переливание жидкости АКПП

Замена АКБ или прохождение системного обслуживания Промывка топливной системы

Заправка кондиционера

Проведение работ по ремонту двигателя в полном объеме МКПП Замена рулевой рейки

Проведение работ по восстановлению рулевой рейки

Вышеуказанные работы должны осуществляться при необходимости в соответствии с нормами и графиком технического обслуживания данного транспортного средства с учетом технических характеристик

Работы должны осуществляться с использованием материалов потенциального поставщика и необходимых запасных частей

1. **Срок выполнения работ**

Срок выполнения работ не должен превышать 15 календарных дней со дня подачи заявки заказчиком потенциальному поставщику, в случае выявления неисправностей или каких либо недостатков, срок выполнения работ может быть продлен не менее чем на 30 календарных дней по требованию потенциального поставщика только в том случае, если для устранения их источника требуется дополнительное время на поставку редких запасных частей от производителя продукции.

1. В качестве заявки на постоянной основе в течение срока, указанного в договоре, прямой доступ к СТО транспортных средств потенциального поставщика без

предварительного уведомления.

1. **Место выполнения работ:**

Система технического обслуживания потенциального поставщика должна находиться в пределах города Астаны.

1. **Условия выполнения работ:**

Поставщик организует и проводит полный ремонт всех автотранспортных средств заказчика в соответствии с техническими паспортами, утвержденными на портале в настоящем уведомлении.

Полный ремонт всех автотранспортных средств. Ремонт двигателя. Ремонт автомобильной оси (мост). Замена и ремонт ходовой части, замена всех расходных материалов (замена масла, замена воздушных и топливных фильтров (филтр)). Наличие бокса для грузовиков и автобусов обязательно. Наличие смотровой ямы для транспортного средства или воронки для смазки-это воронка или траншея, по которой транспортное средство можно проехать и припарковать для технического обслуживания снизу. Наличие подъемника для автотранспорта. Обязательное наличие стенда для контроля размеров установки колеса. Стенд для замены масла. Оборудование для ремонта колес. Диагностические сканеры. Стенд для очистки топливного оборудования. Корпусный цех с покрасочными камерами. Указанные выше требования должны быть выполнены.

1. **Список транспортных средств, требующих обслуживания:**

**Этот список может измениться в течении года. Количество транспортных средств может уменьшаться или увеличиваться. В случае изменения заключается дополнительный договор.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Марка автотранспорта** | **Коробка передач** | **Объем двигателя** |
| 1 | Kia Cerato 775 CN 01 | механика | 1591см3, 2012 ж.ш. |
| 2 | Skoda SuperB B6 |  |  |
| 3 | Mersedes 814388 BR 01Грузовой автотранспорт | механикал | 3972 см3, 5400 кг., 1997ж. |
| 4 | Автобус Hyindai Uneverse Luxury 347 BP 01 | механика, 5-ступенчатая | 12300 см3, 2010 ж. |

1. При оказании услуг подрядчиком необходимо использовать высококачественные расходные материалы, запасные части и оборудование, Кроме того, подрядчик должен предоставить гарантию на использованные запасные части сроком не менее 3 месяцев (в случае нарушения запасов или нарушений вследствие некачественного размещения запасных частей специалиста-исполнителя). Все расходные материалы включены в сумму услуги.
2. Подрядчик назначает одного сотрудника в качестве лица, ответственного за содержание и ремонт транспортных средств заказчика.

\* Кроме общей стоимости услуг исполнитель должен предоставить информацию о ценах по видам предоставляемых услуг согласно приложению к настоящему

технической спецификации.

Главный инженер Абишев Т.Б.