**Техническая спецификация ремонта оргтехники на 2025 г**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм** | **Кол-во** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| **1** | Услуги по заправке существующих лазерных картриджей (Canon, НР, Panasonic, XeroxPhaser, Samsung ) (предварительная диагностика картриджа на «родительском устройстве», Очистка всех деталей и бункеров картриджа от отходов тонера, Обработка картриджа ионизированным воздухом, для снятия статического напряжения. Обработка деталей специальными затирочными растворами и пастами, для придачи начальных свойств Заполнение картриджа качественным тонером в количестве, точно соответствующем для данного вида картриджа Итоговое тестирование картриджа на «родительском устройстве» (тестирование качества печати; визуальный контроль), обязательная установка гарантийной пломбы с датой заправки, маркировка картриджа методом штрихкодирования, упаковка в фирменную светонепроницаемую тару для хранения и транспортировки. (используется все материалы и запасные части поставщика.Оперативная доставка на заправку картриджей , вне зависимости от количества производится в срок, не превышающий 3 (три) часа, после поступления заявки, . Заправка картриджей должны быть выполнены в установленный срок, в том числе в выходные и праздничные дни.  Услуга осуществляется по адресу: Жамбылская область, г.Тараз Желтоксан 80. | усл. | 500 |  |  |
| **2** | Услуги по полному промышленному восстановлению и заправке картриджей (предварительная диагностика картриджа на «родительском устройстве», Очистка всех деталей и бункеров картриджа от отходов тонера, Обработка картриджа ионизированным воздухом, для снятия статического напряжения. Обработка деталей специальными затирочными растворами и пастами, для придачи начальных свойств. Замена изношенных деталей картриджа на новые (меняются барабаны, валы, лезвия, а также подающие и прижимные ролики, контакты, шестеренки.) Заполнение картриджа качественным тонером в количестве, точно соответствующем для данного вида картриджа Итоговое тестирование картриджа на «родительском устройстве» (тестирование качества печати; визуальный контроль), обязательная установка гарантийной пломбы с датой завправки, маркировка картриджа методом штрихкодирования, упаковка в фирменную светонепроницаемую тару для хранения и транспортировки. (используется все материалы и запасные части поставщика). Оперативная доставка , восстановление и заправка картриджей вне зависимости от количества производится в срок, не превышающий 3 (три) часа, после поступления заявки, . Восстановление и заправка картриджей должны быть выполнены в установленный срок, в том числе в выходные и праздничные дни..Услуга осуществляется по адресу: Жамбылская область, г.Тараз Желтоксан 80. | усл. | 239 |  |  |
| **3** | Замена магнитного вала картриджа с очисткой и заменой упорного ролика (включает стоимость нового магнитного вала). Используется материал поставщика. Все запасные части строго должна быть в оригинальной упаковке фирмы-производителя. Не допустимо использование запасных части, которые были использованы, восстановлены, переработаны или каким-либо образом модифицированы. С целью оперативно-технического обеспечения работы подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни, ремонт оргтехники производится в срок, не превышающий 3 (три) часа после поступления заявки Услуга осуществляется по адресу: Жамбылская область, г.Тараз Желтоксан 80. | усл. | 99 |  |  |
| **6** | Ремонт принтера и МФУ (диагностика, механические и физические повреждения, замена комплектующих, ремонт электроники принтера, панели управления, платы управления, блока питания) Используется материал поставщика., Все запасные части строго должна быть в оригинальной упаковке фирмы-производителя. Не допустимо использование запасных части, которые были использованы, восстановлены, переработаны или каким-либо образом модифицированы. Гарантийный талон на 12 мес. С целью оперативно-технического обеспечения работы подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни, ремонт оргтехники производится в срок, не превышающий 3 (три) часа после поступления заявки.Услуга осуществляется по адресу: Жамбылская область, г.Тараз Желтоксан 80. | усл. | 20 |  |  |
| **7** | Замена прижимного резинового вала печи (включает стоимость резинового вала). Используется материал поставщика. Все запасные части строго должна быть в оригинальной упаковке фирмы-производителя. Не допустимо использование запасных части, которые были использованы, восстановлены, переработаны или каким-либо образом модифицированы. С целью оперативно-технического обеспечения работы подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни, ремонт оргтехники производится в срок, не превышающий 3 (три) часа после поступления заявки.Услуга осуществляется по адресу: Жамбылская область, г.Тараз Желтоксан 80. | усл. | 20 |  |  |
|  | Перепрошивка программного обеспечения существующих МФУ(с понижением версий V60 и V16 )**. С целью оперативно-технического обеспечения работы подразделений, в том числе в выходные и праздничные дни, ремонт оргтехники производится в срок, не превышающий 3 (три) часа после поступления заявки в сервисный центр.** Поставщик обязан обладать необходимым оборудованием на праве личной собственности, либо хозяйственного управления с подтверждением соответствующих документов.  **951110.000.000001** | **усл** | **25** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Атауы** | **өлшем бірлігі** | **саны** |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** |  |  |
| **1** | Қолданыстағы лазерлік картридждерге жанармай құю қызметтері (Canon, NR, Panasonic, XeroxPhaser, Samsung) ("ата-аналық құрылғыдағы" картриджді алдын ала диагностикалау, картридждің барлық бөлшектері мен бункерлерін тонер қалдықтарынан тазарту, картриджді иондалған ауамен өңдеу, статикалық кернеуді жеңілдету. Бөлшектерді арнайы ерітінділермен және пасталармен өңдеу, бастапқы қасиеттерін беру үшін картриджді картридждің осы түріне дәл сәйкес келетін мөлшерде сапалы тонермен толтыру картриджді "ата-аналық құрылғыда" қорытынды тестілеу (басып шығару сапасын тестілеу; визуалды бақылау), Толтыру күні бар кепілдік пломбасын міндетті түрде орнату, картриджді штрихкодтау әдісімен таңбалау, фирмалық жарық өткізбейтін контейнерге орау сақтау және тасымалдау үшін. (жеткізушінің барлық материалдары мен қосалқы бөлшектері қолданылады.Картридждерді құюға және санына қарамастан кері жедел жеткізу өтінім келіп түскеннен кейін 3 (үш) сағаттан аспайтын мерзімде жүргізіледі. Картридждерді толтыру белгіленген мерзімде, оның ішінде демалыс және мереке күндері орындалуы тиіс.  . **Қызмет көрсету мекен-жайы:Жамбыл облысы Тараз қаласы Желтоқсан 80** | усл. | 500 |  |  |
| **2** | Картридждерді толық өнеркәсіптік қалпына келтіру және толтыру бойынша қызметтер ("ата-ана құрылғысында" картриджді алдын ала диагностикалау, картридждің барлық бөлшектері мен бункерлерін тонер қалдықтарынан тазарту, картриджді иондалған ауамен өңдеу, статикалық кернеуді жеңілдету үшін. Бастапқы қасиеттерді беру үшін бөлшектерді арнайы ерітінділермен және пасталармен өңдеу. Картридждің тозған бөлшектерін жаңасына ауыстыру (барабандар, біліктер, пышақтар, сондай-ақ беру және басу роликтері, контактілер, берілістер өзгереді) картриджді картридждің осы түріне дәл сәйкес келетін мөлшерде сапалы тонермен толтыру "ата-ана құрылғысында" картриджді қорытынды тестілеу (басып шығару сапасын тестілеу; визуалды бақылау), кепілдік картриджді міндетті түрде орнату Толтыру күні бар пломбалар, картриджді штрихкодтау әдісімен таңбалау, сақтауға және тасымалдауға арналған фирмалық жарық өткізбейтін контейнерге орау. (жеткізушінің барлық материалдары мен қосалқы бөлшектері қолданылады).. санына қарамастан картридждерді қалпына келтіру және толтыру өтінім келіп түскеннен кейін 3 (үш) сағаттан аспайтын мерзімде жүргізіледі. Картридждерді қалпына келтіру және толтыру белгіленген мерзімде, оның ішінде демалыс және мереке күндері орындалуы тиіс.  . **Қызмет көрсету мекен-жайы:Жамбыл облысы Тараз қаласы Желтоқсан 80** | усл. | 239 |  |  |
| **3** | Картридждің магниттік білігін қыңыр роликті тазалаумен және ауыстырумен ауыстыру (жаңа магниттік біліктің құнын қамтиды). Жеткізушінің материалы қолданылады. Барлық қосалқы бөлшектер өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында болуы керек. Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір жолмен өзгертілген қосалқы бөлшектерді пайдалануға жол берілмейді. Бөлімшелердің жұмысын жедел-техникалық қамтамасыз ету мақсатында, оның ішінде демалыс және мереке күндері ұйымдастыру техникасын жөндеу өтінім келіп түскеннен кейін 3 (үш) сағаттан аспайтын мерзімде жүргізіледі.  Қызмет Жамбыл облысы, Меркі ауылы мекен-жайы бойынша жүзеге асырылады. ст. Исмаилова, 230 . | усл. | 99 |  |  |
| **6** | Принтер мен МФУ жөндеу (диагностика, механикалық және физикалық зақым, компоненттерді ауыстыру, принтердің электроникасын, басқару панелін, басқару тақтасын, қуат көзін жөндеу) жеткізушінің материалы қолданылады.. Барлық қосалқы бөлшектер өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында болуы керек. Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір жолмен өзгертілген қосалқы бөлшектерді пайдалануға жол берілмейді. 12 айға кепілдік талоны. Бөлімшелердің жұмысын жедел-техникалық қамтамасыз ету мақсатында, оның ішінде демалыс және мереке күндері ұйымдастыру техникасын жөндеу өтінім келіп түскеннен кейін 3 (үш) сағаттан аспайтын мерзімде жүргізіледі.  . **Қызмет көрсету мекен-жайы:Жамбыл облысы Тараз қаласы Желтоқсан 80** | усл. | 20 |  |  |
| **7** | Пештің қысым резеңке білігін ауыстыру (резеңке біліктің құнын қамтиды). Жеткізушінің материалы қолданылады. Барлық қосалқы бөлшектер өндірушінің түпнұсқалық қаптамасында болуы керек. Пайдаланылған, қалпына келтірілген, қайта өңделген немесе қандай да бір жолмен өзгертілген қосалқы бөлшектерді пайдалануға жол берілмейді. Бөлімшелердің жұмысын жедел-техникалық қамтамасыз ету мақсатында, оның ішінде демалыс және мереке күндері ұйымдастыру техникасын жөндеу өтінім келіп түскеннен кейін 3 (үш) сағаттан аспайтын мерзімде жүргізіледі.  . **Қызмет көрсету мекен-жайы:Жамбыл облысы Тараз қаласы Желтоқсан 80** | усл. | 20 |  |  |
| **9** | Қолданыстағы МФУ бағдарламалық жасақтамасын жыпылықтау (V60 және V16 нұсқаларын төмендету). **Бөлімшелердің жұмысын жедел-техникалық қамтамасыз ету мақсатында, оның ішінде демалыс және мереке күндері ұйымдастыру техникасын жөндеу сервистік орталыққа өтінім келіп түскеннен кейін 3 (үш) сағаттан аспайтын мерзімде жүргізіледі.** Өнім беруші тиісті құжаттарды растай отырып, жеке меншік немесе шаруашылық басқару құқығында қажетті жабдыққа ие болуға міндетті  **951110.000.000001** | усл | 25 |  |  |