Техническая спецификация

Техническое обслуживание (заправка огнетушителей) 30 штук

Заказчик (Организатор государственных закупок) - КГУ« Общеобразовательная средняя школа имени Чокана Валиханова» отдела образования по Шемонаихинскому району УО ВКО

 село Рассыпное, улица Школьная, здание, 9.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товаров, работ и услуг | Кол-во |
| 1 | Техническое обслуживание (заправка) огнетушителей в количестве 30 штук. Перезарядка пожарных порошковых баллонов (огнетушителей). Из них:1. ОП 5-30 (тридцать) штук.**Всего огнетушителей: 30 (тридцать) штук.****Перезарядка первичных средств пожаротушения-огнетушителя порошкового (ОП)**1. В соответствии с требованиями п.1032 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», зарядка и перезарядка огнетушителей всех типов должна производиться в соответствии с инструкциями по эксплуатации и в строгом соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Республики Казахстан, в части перезарядка огнетушителей.
2. Перезарядка огнетушителя включает в себя внешний осмотр, проверка на работоспособность всех узлов огнетушителя перезарядку, замену огнетушащего вещества, наклейка бирки, установка пломбы. Огнетушитель, прошедшие перезарядку, должны соответствовать техническому состоянию в течении 2-х лет.
3. При невозможности перезарядки технически неисправных огнетушителей, Поставщик составляет акт выбраковки непригодных огнетушителей с указанием неисправностей.
4. После перезарядки огнетушителей Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику документы (акты выполненных работ, акты выбраковки).
5. Результаты проведённых проверок и испытаний фиксируется на бирке огнетушителя.
6. По завершению перезарядки огнетушителей Поставщик заполняет и предоставляет Заказчику следующие документы: акт оказанных услуг, счёт фактуру.

**Требования к Поставщику:** 1. Организация должна располагать квалифицированным специалистом, прошедшим специальное обучение по техническому обслуживанию и безопасной работе с огнетушителями, знающим действующую нормативную и техническую документацию на огнетушители, источники вытесняющего газа и на используемые виды отв.
2. Организация должна располагать необходимым набором этикеток или бирок, на которых указывается информация о выполненных работах, дата их проведения, марка заряженного в огнетушитель ОТВ, название организации и ее юридический адрес.

Техническое обслуживание и перезарядка огнетушителей осуществляются силами и за счет Поставщика.Вывоз на техническое обслуживание и доставка обратно, погрузо-разгрузочные работы осуществляются силами и за счёт Поставщика.Огнетушители в процессе транспортировки должны сохранять товарные и эксплуатационные характеристики, повреждения устраняются Поставщиком за свой счёт.В случае обнаружения недочётов по оказанной услуге, Заказчик направляет письменное уведомление об устранении недочетов. Исполнитель в течение 3 дней со дня получения уведомления, должны устранить указанные недочёты.Вывоз Поставщиком огнетушителей осуществляется после подписания договора, по заявке Заказчика (по телефону предоставленному Поставщиком). Проведение работ и доставка огнетушителей должны осуществляться в срок указанный в договоре.Сроки оказания услуги 15 календарных дней со дня подписания договора. | 1 услуга |

Деректер тізімі

30 өрт сөндіргішке техникалық қызмет көрсету (қайта толтыру)

Тапсырыс беруші (мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы) – ШҚО ББ Шемонаиха ауданы бойынша білім бөлімінің «Ш.Уәлиханов атындағы жалпы орта білім беретін мектебі» КММ, ҚР, Шығыс Қазақстан облысы, Шемонаиха ауданы, Рассыпное ауылы, Школьная көшесі, 9 ғимарат

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Тауарлардың, жұмыстардың және қызметтердің атауы | Саны |
|  | 30 дана көлемінде өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету (қайта толтыру). Өрт ұнтағы цилиндрлерін қайта зарядтау (өрт сөндіргіштер).Олардың ішінен:1. ОП 5 – 30 (отыз) дана;**Өрт сөндіргіштердің барлығы – 30 дана.****Бастапқы өрт сөндіру құралдарын қайта зарядтау – ұнтақты өрт сөндіргіш (ОП)**1. «Объектілерді қорғауға арналған өрт жабдығына қойылатын қауіпсіздік талаптары» Техникалық регламентінің 1032 тармағының талаптарына сәйкес барлық түрдегі өрт сөндіргіштерді зарядтау және қайта зарядтау пайдалану нұсқаларына сәйкес және қатаң түрде орындалуы керек, өрт сөндіргіштерді қайта зарядтауға қатысты Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерінің талаптары.2. Өрт сөндіргішті қайта зарядтау сыртқы тексеруді, өрт сөндіргіштің барлық құрамдас бөліктерінің функционалдығын тексеруді, қайта зарядтауды, өрт сөндіргіш затты ауыстыруды, бирка жапсыруды, пломбаны орнатуды қамтиды. Қайта зарядталған өрт сөндіргіш 2 жыл бойы жақсы техникалық күйде болуы керек.3. Техникалық ақауы бар өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау мүмкін болмаған жағдайда, Жеткізуші ақауларды көрсете отырып, жарамсыз өрт сөндіргіштерден бас тарту туралы акт жасайды.4. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтағаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге құжаттарды толтырады және береді (жұмыстарды аяқтау туралы анықтамалар, бас тарту туралы куәліктер).5. Өткізілген тексерулер мен сынақтардың нәтижелері өрт сөндіргіш белгісіне жазылады.6. Өрт сөндіргіштерді қайта зарядтау аяқталғаннан кейін Жеткізуші Тапсырыс берушіге келесі құжаттарды толтырады және ұсынады: көрсетілген қызмет туралы анықтама: шот-фактурасы. **Жеткізушіге қойылатын талаптар:**1. Ұйымда техникалық қызмет көрсету және өрт сөндіргіштермен қауіпсіз жұмыс істеу бойынша арнайы оқудан өткен, өрт сөндіргіштерге, газды шығару көздеріне және пайдаланылатын саңылаулардың түрлеріне қолданыстағы нормативтік –техникалық құжаттаманы білетін білікті маманы болуы тиіс.2. Ұйымда орындалған жұмыс, оның орындалған күні, өрт сөндіргішке тиелген өрт сөндіргіштің маркасы, ұйымның атауы және оның заңды мекен жайы туралы мәліметтер көрсетілген қажетті этикеткалардың немесе белгілердің жиынтығы болуы тиіс. Өрт сөндіргіштерге техникалық қызмет көрсету және қайта зарядтау Жеткізуші есебінен және оның есебінен жүзеге асырылады. Техникалық қызмет көрсету үшін алып тастау және кері жеткізу, тиеу-түсіру жұмыстары Жеткізушімен және оның есебінен асырылады.Тасымалдау кезінде өрт сөндіргіштер өзінің өнімі мен пайдалану сипаттамаларын сақтауы керек, зақымдануды Жеткізуші өз есебінен жөндейді. Көрсетілген қызметте кемшіліктер анықталған жағдайда, Тұтынушы кемшіліктерді жою туралы жазбаша хабарлама жібереді. Мердігер хабарламаны алған күннен бастап 3 күн ішінде аталған кемшіліктерді жоюға міндетті. Жеткізушімен өрт сөндіргіштерді шығару шартқа қол қойылған күннен кейін Тапсырыс берушінің өтініші бойынша (Жеткізуші ұсынған телефон арқылы) жүзеге асырылады. Өрт сөндіргіштердің жұмысы және жеткізілуі шартта көрсетілген мерзімде орындалуы тиіс. Қызмет көрсету мерзімі шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күнді құрайды. | 1 қызмет |