2 қосымша

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшеліктері**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Қызметтің атауы** | **Қызмет көрсету орны** | **Қызметтің техникалық ерекшеліктері** | **Қызметтің кепілдік мерзімі** |
| 1 | Найзағайға қарсы кедергіні өлшеу және сынақтан өткізу жұмыстары | Кызылорда облысы, Қазалы аудан, Әйтеке би кенті, Ж. Аймауытов 66 б"Средняя школа № 170" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области | Арнайы өлшеу аспабының көмегімен кедергісін өлшеу жүргізілуі тиіс. Тексеру қорытындылары бойынша хаттама ресімделеді және ол жерге топырақ түрлері, найзағайға қарсы кедергінінің қашықтығы сипаттайды. Міндетті түрде аккредиттеу электр техникалық зертханамен шарты болуы тиіс. | Берілетін хаттаманың жарамдылық мерзімі 1 жыл болуы тиіс. |

Приложение 2

Технические характеристики приобретаемых услуг

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | Название услуги | Место обслуживания | Технические характеристики услуги | Гарантийный срок службы |
|  | Измерение и испытание молниезащиты | Кызылорда облысы, Қазалы аудан, Әйтеке би кенті, Ж.Аймауытов 66 б , КГУ "Средняя школа № 170" отдела образования по Казалинскому району" управления образования Кызылординской области | Измерение сопротивления следует проводить с помощью специального измерительного прибора. По результатам проверки протокол оформляется и описывает типы почвы, расстояние молниезащиты. Обязательная аккредитация должна быть условием электрической технической лаборатории. | Срок действия протокола должен составлять 1 год. |