Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами 850 кв.м. поверхностей, в том числе 200 кв.м. потолков, подготовленных под окраску (простая по штукатурке и сборным конструкциям).

Текущий ремонт должен производиться в соответствии с требованиями СН РК 1.04-26-2011 Реконструкция, капитальный и текущий ремонт жилых и общественных зданий. Требования безопасности СН и П РК 2.02-05-2009\* Пожарная безопасность зданий и сооружений; СН РК 1.03-16-2012 «Охрана труда и техника безопасности в строительстве». СН РК 1.03-12-2011 «Правила техники безопасности при производстве электросварочных и газопламенных работ».

Поставщик обязан сдать Заказчику объект готовый к эксплуатации. Оплата будет произведена после выполнения Поставщиком выполненных работ в полном объеме. В случае повреждения инженерных сетей (электрические, телефонные кабеля, и т.д), произошедших по причине производимых поставщиком работ, либо по упущению поставщика – все затраты по восстановлению нанесенного ущерба берет на себя поставщик. Представители Заказчика в любое время имеют право проверить качество выполняемых ремонтных работ. В случае обнаружения дефектов уполномоченными представителями Заказчика, поставщик обязуется устранить дефект в течение 3 рабочих дней. Устранение дефектов осуществляется Поставщиком за счет собственных средств. В стоимость работ по текущему ремонту помещения входит стоимость выполнения всех видов работ, включая приобретение водоэмульсионной краски (СТ РК ГОСТ Р 52020-2007), клеевой шпатлевки, валиков, ветоши, шкурки шлифовальной, прочих расходных материалов и необходимого оборудования. Поставщик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте Заказчика и обязан создать все условия для безопасности рабочих и сохранности здания. Цвет, качество, форма, дизайн материалов согласовывается с Заказчиком после заключения договора. По требованию заказчика незамедлительно приостановить поставку материалов, произвести их замену, если их качество не будет соответствовать ранее согласованным показателям и/ или требованиям стандартов и нормативов РК. Гарантия на используемые в процессе закупаемых работ материалы должна быть не менее срока гарантии завода-изготовителя, а на работы не менее 2-х лет с момента подписания акта приемки выполненных работ (Статья 69 Закона РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» от 16.07.2001г. №242). Поставщик после проведения ремонтных работ обязуется обеспечить вывоз ТБО, оплату коммунальных услуг, уборку помещения.

850 ш.м. беттерді поливинилацетатты су-эмульсиялық құрамдармен, оның ішінде бояуға дайындалған 200 ш. м. төбелерді бояу (сылақ және құрама конструкциялар бойынша қарапайым).

Ағымдағы жөндеу ҚР ҚН талаптарына сәйкес жүргізілуі тиіс 1.04-26-2011 тұрғын және қоғамдық ғимараттарды қайта жаңарту, күрделі және ағымдағы жөндеу. ҚР ҚН және Р қауіпсіздік талаптары 2.02-05-2009\* ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі; ҚР ҚН 1.03-16-2012 "құрылыстағы Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы". ҚР ҚН 1.03-12-2011 "электр дәнекерлеу және газ жалын жұмыстарын жүргізу кезіндегі қауіпсіздік ережелері".

Өнім беруші Тапсырыс берушіге пайдалануға дайын объектіні тапсыруға міндетті. Төлем Өнім беруші орындалған жұмыстарды толық көлемде орындағаннан кейін жүргізіледі. Инженерлік желілер (электр, телефон кабельдері және т.б.) жеткізуші жүргізген жұмыстар себебінен немесе Жеткізушінің жіберіп алуы бойынша зақымданған жағдайда – келтірілген залалды қалпына келтіру бойынша барлық шығындарды жеткізуші өзіне алады. Тапсырыс берушінің өкілдері кез келген уақытта орындалатын жөндеу жұмыстарының сапасын тексеруге құқылы. Тапсырыс берушінің уәкілетті өкілдері ақауларды анықтаған жағдайда, өнім беруші 3 жұмыс күні ішінде ақауды жоюға міндеттенеді. Ақауларды жоюды жеткізуші өз қаражаты есебінен жүзеге асырады. Үй-жайды ағымдағы жөндеу бойынша жұмыстардың құнына су негізіндегі бояуды (СТ РК ГОСТ Р 52020-2007), желім толтырғышты, роликтерді, шүберектерді, тегістеу терісін, басқа да шығыс материалдарын және қажетті жабдықты сатып алуды қоса алғанда, жұмыстың барлық түрлерін орындау құны кіреді. Өнім беруші Тапсырыс берушінің объектісінде жұмыс өндірісінің қауіпсіздік техникасы үшін толық жауап береді және жұмысшылардың қауіпсіздігі мен ғимараттың сақталуы үшін барлық жағдай жасауға міндетті. Материалдардың түсі, сапасы, пішіні, дизайны шарт жасалғаннан кейін Тапсырыс берушімен келісіледі. Тапсырыс берушінің талабы бойынша материалдарды жеткізуді дереу тоқтата тұру, егер олардың сапасы бұрын келісілген көрсеткіштерге және/ немесе ҚР стандарттары мен нормативтерінің талаптарына сәйкес келмесе, оларды ауыстыру. Сатып алынатын жұмыстар процесінде пайдаланылатын материалдарға кепілдік дайындаушы зауыттың кепілдік мерзімінен кем болмауы, ал орындалған жұмыстарды қабылдау актісіне қол қойылған сәттен бастап жұмыстарға 2 жылдан кем болмауы тиіс ("Қазақстан Республикасындағы сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы" ҚР 16.07.2001 ж. №242 Заңының 69-бабы). Жеткізуші жөндеу жұмыстарын жүргізгеннен кейін ҚТҚ шығаруды, коммуналдық қызметтерді төлеуді, үй-жайды жинауды қамтамасыз етуге міндеттенеді