**Работы по приобретению с установкой пластиковых окон и пластиковых откосов Жаркынская школа**

**Место оказания работ:** РК, г Семей село Жаркын улица Сарыарқа 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  **услуги** | **Описание** | **Ед.изм** | **Кол-во** | **ОБЩ СУММА** |
| 1 | Услуга установка пластиковых окон | Требования к потенциальному поставщику установить пластиковые окна с тройным стекло пакетом белого цвета 3(три) окона в школе на первом этаже кабинет №15,20(музей,садик) |  | 3 | 600 000 |
| 2 | Размер окна | Высоту- 1метр 72 см  Ширину- 2 метр 2 см  Ширина- 1метр17см  Высота- 1метр68 см |  | 3 |  |
| 3 | Установка пластиковых откосов | Установить пластиковые откосы на 3 ( три) окна 1этаже |  | 3 |  |
| 4 | Замена стекол кабинет №19,17,21 | Ширина -1м21см  Высота -38см  Высота – 1метр72см  Ширина - 2метр 1 см  Ширина -1метр 22см  Высота – 1метр 14 см  Ширина -1,29  Высота – 1,4 |  | 4 | 300 000 |
| 5 | Установит маскитные сетки на пластиковые с закреплениями 11шт на втором этаже,11 шт на 1-этаже | Высота – 1,72  Ширина -2м |  | 22 | 66000 |
| 5 |  | Требования к потенциальному поставщику сделать демонтаж окон на первом этаже. |  |  |  |
| 6 |  | Старые окна вывести и вес мусор образовавщихся за время работы вывести поставщику самому |  |  |  |
| 7 | Замена резиновых уплотнителей на пластиковых окнах в учебных кабинетах |  |  | 50 окон | 200 000 |
| 8 | Дверь для туалета пластиковая в помещений | Дверь для туалета в теплице школы  Размер:высота – 2м 5 см  Ширина – 66 см |  | 1 | 100 000 |
|  | Итого: |  |  |  | 966 000 тг |

**Примечание: Потенциальному поставщику обязательно обращаться в бухгалтерию школы по номеру телефона 87222444568**

**Пластикалық терезелер мен пластикалық беткейлерді орнату қызметі Жарық мектебі**

**Жұмыс көрсету орны: ҚР, Семей қаласы Жарқын ауылы Сарыарқа көшесі 2**

**№ р / с Атауы**

**қызметтер Сипаттама бірлік Дана саны жалпы сома**

**1 қызмет пластикалық терезелерді орнату әлеуетті жеткізушіге қойылатын талаптар ақ түсті үш қабатты шыны пакеті бар пластикалық терезелерді орнату 3(үш) бірінші қабаттағы мектептегі терезелер №15,20 кабинет (мұражай,балабақша) 3 600 000**

**2 терезенің өлшемі биіктігі-1 метр 72 см**

**Ені - 2 метр 2 см**

**Ені-1 метр17 см**

**Биіктігі-1 метр68 см 3**

**3 пластикалық беткейлерді орнату 3 ( үш) терезеге пластикалық беткейлерді орнату 1 қабатты 3**

**4 әйнекті ауыстыру №19,17,21 кабинет ені-1м21см**

**Биіктігі-38 см**

**Биіктігі-1 метр72 см**

**Ені-2 метр 1 см**

**Ені-1 метр 22 см**

**Биіктігі-1 метр 14 см**

**Ені -1,29**

**Биіктігі-1,4**

**4 300 000**

**5 екінші қабатта 11 дана,1-қабатта 11 дана биіктігі – 1,72 бекітпесі бар пластикке Маска торларын орнатады**

**Ені-2м 22 66000**

**5 әлеуетті жеткізушіге терезелерді бөлшектеуге қойылатын талаптар**