Техническое обслуживание видеокамеры

|  |
| --- |
| 1. Услуга предоставляется на 3 объектах заказчика.   Производится осмотр составных частей системы видеокамеры на отсутствие механических повреждений, прочности крепления, контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, тестирование.   1. Оказание услуг по демонтажу и монтажу объектового прибора видеокамеры. |

**Техническая спецификация услуги по техническому обслуживанию видеокамеры**

1. Поставщик обязан:
   * завести «Журнал регистрации работ по видеокамеры» на обслуживаемом объекте;
   * проводить проверку работоспособности и состояния оборудования 1 (один) раз в месяц со дня заключения договора по 31 декабря 2024 года;
   * назначить ответственных лиц за проведение технического обслуживания установок;
   * производить замену неисправного оборудования за свой счет в течение 5 календарных дней со дня выявления неисправности.

2) Работоспособность установки (установок) после проведения ТО или ремонта проверяется **«Заказчиком»**, после чего стороны заполняют «Журнал регистрации работ по ТО» в установленном порядке и заверяют записи своими подписями.

3) Гарантия на оказываемые Услуги должна предоставляться на срок не менее 12 (двенадцать) месяцев со дня подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта выполненных работ.

4) В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Заказчик обязан оперативно уведомить Поставщика в письменном виде обо всех претензиях, связанных с данной гарантией.

5) После получения подобного уведомления Поставщик должен устранить дефекты в течение 24 (двадцать четыре) часов без каких-либо расходов со стороны Заказчика.

Обслуживание видеокамеры должно вестись для того, чтобы предотвратить разного рода сбои и поломку извещателей и приёмно-контрольного прибора.

Обслуживание приемно-контрольных приборов (ППК) должно производиться не реже одного раза в месяц.