### Приложение 2

**Техническая спецификация закупаемой услуги**

для ГККП Детский сад №1 «Гүлдер»

**1. Наименование услуги:**Услуга по испытанию электрооборудованияс выдачей заключения

**2. Характеристика услуги:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование услуг** | **Техническая спецификация, характеристика услуг** |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Услуги по испытанию электрооборудования | **Общие требования:**  1. Измерение сопротивления изоляции силовой и осветительной сети, замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль», измерения сопротивления заземляющего устройства и заземления элементов электроустановок должны оказываться согласно Приказа Министра энергетики Республики, Казахстан от 25 февраля 2015 года № 143. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 6 марта 2015 года № 10403, Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 2 марта 2015 года № 164. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 9 апреля 2015 года № 10662, Приказа Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2015 года № 10907;  2. Измерительные работы производить приборами, прошедшими обязательную ежегодную поверку и имеющими соответствующие сертификаты:  - Измеритель сопротивления заземления;  - Измеритель сопротивления петли фаза - нуль;  - Мегаометр.  3. Исполнитель обязан иметь материально - техническую базу и квалифицированный персонал для эффективного исполнения обязательств по договору;  4. Исполнитель обязан предусмотреть и включить в стоимость работ все расходы, которые могут возникнуть в течение срока действия договора. |

**3. Условия оказания услуги:**

Место оказания услуги: г. Актобе, ул.Тургенева 74 В

Срок оказания услуги до 31.декабря 2024 года.

**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ р/н** | **Қызметтердің атауы** | **Техникалық ерекшелік, қызметтерге сипаттама** |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Электр құралдарын сынақтан өткізу қызметтері | **Жалпыталаптар:**  1. Күштікжәнежарық беру желісініңоқшаулаукедергісінөлшеу, "фаза-нөл" тізбегініңтолықкедергісінөлшеу, жергетұйықтауқұрылғысыныңкедергісінөлшеужәнеэлектрқондырғыларыэлементтерініңжергетұйықталуыҚазақстанРеспубликасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 25 ақпандағы № 143 бұйрығынасәйкескөрсетілуітиіс. ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігінде 2015 жылы 6 наурызда № 10403 болыптіркелді, ҚазақстанРеспубликасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 2 наурыздағы № 164 бұйрығы. ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігінде 2015 жылы 9 сәуірде № 10662 тіркелді, ҚазақстанРеспубликасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 253 Бұйрығы. ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігінде 2015 жылы 30 сәуірде № 10907 тіркелді;  2. Өлшеужұмыстарынміндеттіжылсайынғытексеруденөткенжәнетиістісертификаттары бар аспаптармен жүргізу:  - Жергетұйықтаукедергісінөлшегіш;  -Фаза-нуль ілмегініңкедергісінөлшегіш;  - Мегаометр.  3. Орындаушыныңшартбойыншаміндеттемелердітиімдіорындауүшінматериалдық-техникалықбазасыжәнебілікті персоналы болуғаміндетті;  4. Орындаушышарттыңқолданылумерзіміішіндетуындауымүмкінбарлықшығыстардыжұмысқұнынакөздеугежәнеенгізугеміндетті. |