**Техникалық ерекшелігі**

Жылыту маусымына дайындық жұмыстары. Орнату пеш қазандық 16 киловатт қатты отынмен, Тапсырыс берушінің объектісінде орнатылады. Артқы жағындағы мұржаның шығуы. 7 (жеті) секциядан 2 радиаторды ауыстыру. Материалдар (қазандық және радиаторлар) және олардың құрамдас бөліктері жұмыс құнына кіреді. Жұмыстарды орындау орны: Солтүстік Қазақстан облысы, Қызылжар ауданы Бәйтерек ауылы.

**Техническая спецификация**

Работы по подготовке к отопительному сезону. Установка печь котел 16 киловатт на твердом топливе с установкой на объекте заказчика. Выход дымохода сзади. Замена 2-х радиаторов по 7 (семь) секций. Материалы (котёл и радиаторы) и комплектующие к ним в ходят в стоимость работ. Место выполнения работ: Северо-Казахстанская область, Кызылжарский район село Байтерек.