№ 2 қосымша

**ТЕХНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІК**

|  |  |
| --- | --- |
| **Тапсырыс беруші:** | Түркістан облысы, Келес ауданы, "Біртілек ауылдық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі.  |
| **Жұмыс атауы:** | Біртілек ауылдық округ аумағындағы ішкі көше жарыққондырғыларын ағымдағы жөндеу жұмыстары. |
| **Өлшем бірлігі** | Жұмыс |
| **Саны (көлемі):** | 1  |
| **Жұмыскөрсету****мерзімі:** |  Жыл соңына дейін |
| **Жұмыс көрсету****орны:** | Түркістан облысы, Келес ауданы, Біртілек ауылдық округ аумағыТел: 8 701 470 98 45 |

**Назар аударыңыз!**

 **Баға ұсыныстарын бермес бұрын жұмыстың техникалық сипаттамасымен егжей-тегжейлі танысуыңызды сұраймын. Баға ұсынысын бере отырып, әлеуетті өнім беруші барлық көрсетілген ілеспе жұмыстарды әлеуетті өнім берушінің өзі ұсынған баға ұсынысының сомасы шегінде орындауға міндеттенеді.**

 **Біртілек ауылдық округі ішкі көшелерін жарықтандыру қондырғыларын ағымдағы жөндеу бойынша СИПАТТАМА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Көше атауы** | **Ауыстырылатын заттардың атауы** | **Өлшем бірлігі**  | **Саны**  | **Қосымша орындалатын жұмыстар** |
| 1 | Біртілек орталық көше | Көшелерге арналған жарықдиодты шам 150 Вт  | дана | 4 | Тоқ өткізгіш арнайы сым (СИП кабель) фазаларын тексеруден өткізу ақауларын жойып, жарықдиодты шамды ауыстыру. |
| 2 | И. Байзахов | Көшелерге арналған жарықдиодты шам 150 Вт | дана | 4 | Тоқ өткізгіш арнайы сым (СИП кабель) фазаларын тексеруден өткізу ақауларын жойып, жарықдиодты шамды ауыстыру. |
| 3 | Қазахстан-Ұйымшыл | Көшелерге арналған жарықдиодты шам 150 Вт | дана | 8 | Тоқ өткізгіш арнайы сым (СИП кабель) фазаларын тексеруден өткізу ақауларын жойып, жарықдиодты шамды ауыстыру. |
| 4 | Тәліпбай Ата | Көшелерге арналған жарықдиодты шам 150 Вт | дана | 6 | Тоқ өткізгіш арнайы сым (СИП кабель) фазаларын тексеруден өткізу ақауларын жойып, жарықдиодты шамды ауыстыру. |
| 5 | Құрылыс | Көшелерге арналған жарықдиодты шам 150 Вт | дана | 3 | Тоқ өткізгіш арнайы сым (СИП кабель) фазаларын тексеруден өткізу ақауларын жойып, жарықдиодты шамды ауыстыру. |
| 6 | Наурыз | Көшелерге арналған жарықдиодты шам 150 Вт | дана | 10 | Тоқ өткізгіш арнайы сым (СИП кабель) фазаларын тексеруден өткізу ақауларын жойып, жарықдиодты шамды ауыстыру. |
| 7 | Қосымша көшелерге | Магнитті пускатель (100 ампер, 220V) | дана | 4 | Жарамсыз магнитті пускательдерді ауыстыру |
| 8 | Қосымша көшелерге | Автоматический выключатель EKF ВА-99M трехполюсный 100 А | дана | 4 | Жарамсыз қосу автоматтарын ауыстыру |
| 9 | Қосымша көшелерге | Автомат АМ1-125L- 80А | дана | 4 | Жарамсыз қосу автоматтарын ауыстыру |
| 10 | Қосымша көшелерге | Электронное реле времени повышенной мощности 30 А на DIN-рейку 220 В до 6000 Ватт активной нагрузки и автомат 32Амп | дана | 4 | Қажет жерлерге орнату |
| 11 |  | Кабель 2\*4  | метр | 50 | Қажет жерлерге орнату |
| 12 |  | Изолента  | дана | 20 |  |

**Ескертпе:** Өнім беруші осы жұмыстармен танысу барысында барлық шығындарды қоса есептелгенін *(тауарларды сатып алу, жеткізу, орнату, техника жалдау т.б шығындар*) ескеру керек.

Cондай-ақ Өнім беруші техникалық ерекшелікте көрсетілген жұмыстарды толық орындап, тапсырыс беруші тарапынан атқарылған жұмыстардың актісіне қол қойылған сәттен бастап 12 – ай мерзім ішінде орнатылған жарықтандыру қондырғыларымен құрылғыларында қандай да бір ақау пайда болған жағдайда кепілдік есебінен қайта жөндеу жұмыстарын жүргізу талап етіледі.

**Ақы төлеу:** Орындалған жұмыстардың актісіне сәйкес қол қойылған соң 30 күн ішінде.

**Жұмысты орындау мерзімі:** Келісім шарт күшіне енген күннен бастап Тапсырыс берушінің талабы және шақыртуы бойынша жыл соңына дейін.

**Мекен жай:** Түркістан облысы, Келес ауданы, Біртілек ауылдық округ аумағы.

Приложение №2

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Заказчик:** | Государственное учреждение «Аппарат акима сельского округа Биртилек» Туркестанская область, Келесского района |
| **Наименование работы:** |  Работы по текущему ремонту установок и устройств уличного освещения на территории сельского округа Биртилек |
| **Ед-ца измерения:** | Работа |
| **Кол-во (объём):** | 1  |
| **Срок выполнения работы:** | В течение года |
| **Место выполнения работы:** | Туркестанская область, Келесский район, сельского округа Биртилек Тел: 8 701 470 98 45 |

**Внимание!**

 **Перед предоставлением ценовых предложений прошу подробно ознакомиться с техническим описанием работ. С предоставлением ценового предложения потенциальный поставщик обязуется выполнить все указанные сопутствующие работы в пределах суммы предложенного потенциальным поставщиком ценового предложения.**

**ОПИСАНИЕ по текущему ремонту осветительных установок сельского округа Биртилек**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Название улицы** | **Название заменяемых устройств и деталей** | **Мера единицы** | **Количество** | **Выполняемые работы** |
| 1 | Биртилек | Светодиодная лампа для улиц 150 Вт  | шт | 4 | Замена светодиодной лампы с устранением неисправностей при проверке фаз специального провода (кабеля СИП). |
| 2 | И. Байзахов | Светодиодная лампа для улиц 150 Вт  | шт | 4 | Замена светодиодной лампы с устранением неисправностей при проверке фаз специального провода (кабеля СИП). |
| 3 | Казахстан-Уйымшыл | Светодиодная лампа для улиц 150 Вт  | шт | 8 | Замена светодиодной лампы с устранением неисправностей при проверке фаз специального провода (кабеля СИП). |
| 4 | Тәліпбай Ата | Светодиодная лампа для улиц 150 Вт  | шт | 6 | Замена светодиодной лампы с устранением неисправностей при проверке фаз специального провода (кабеля СИП). |
| 5 | Курылыс | Светодиодная лампа для улиц 150 Вт  | шт | 3 | Замена светодиодной лампы с устранением неисправностей при проверке фаз специального провода (кабеля СИП). |
| 6 | Наурыз | Светодиодная лампа для улиц 150 Вт  | шт | 10 | Замена светодиодной лампы с устранением неисправностей при проверке фаз специального провода (кабеля СИП). |
| 7 | На дополнительные улицы | Магнитті пускатель (100 ампер, 220V) | дана | 4 | Замена неисправных магнитных пускателей. |
| 8 | На дополнительные улицы | автомат (Выключатель автоматический модульный DZ158-125H 3P 100A 10kA (трехполюсный автомат на 100 ампер) | дана | 4 | Замена неисправных автоматических выключателей |
| 9 | На дополнительные улицы | Автомат АМ1-125L- 80А | дана | 4 | Замена неисправных автоматических выключателей |
| 10 | На дополнительные улицы | Электронное реле времени повышенной мощности 30 А на DIN-рейку 220 В до 6000 Ватт активной нагрузки и автомат 32Амп | дана | 4 | Установка соответствующих устройств в нужных местах |
| 11 |  | Кабель 2\*4  | метр | 50 |  |
| 12 |  | Изолента  | дана | 20 |  |

**Примечание:** при ознакомлении с данным объёмом работ поставщик должен учитывать, что все затраты на приобретение, доставку, установку товаров, аренду техники и т.д. производится за счёт поставщика.

Также требуется, чтобы поставщик полностью выполнил работы, указанные в технической спецификации, и в течение 12 – месячного срока с момента подписания акта выполненных работ со стороны заказчика, в случае возникновения каких-либо дефектов в устройствах с установленными осветительными установками, произвести ремонт за счет гарантии.

**Оплата:** Производится после подписания акта выполненных работ, на основании договора о госзакупках в соответствии в течение 30 дней

**Срок выполнения работ:** С даты вступления договора в силу по требованию Заказчика и до конца 2024года.

**Адрес:** Туркестанская область, Келесский район, сельского округа Биртилек