**Изготовление наружной вывески из объмных букв с подсветкой - 5 шт на каждое место нахождения объекта.** Разработка дизайна стендов, эскиз обязательно согласовывается и изготавливается после утверждения Заказчика. В сумму входит составление дизайна по тематике, которое утверждается самим Заказчиком, так же установка, монтаж и демонтаж, так же доставка до места установки. Все расходы по стендам за счет Поставщика. Поставщик обязан представить готовые образцы в течение 2-х рабочих дней с даты заключения Договора и устранить замечания (при необходимости) в течение 1-го рабочего дня. Буквы состоящий из двух частей- основания и лицевой крышки, с внутренней подсветкой источниками света светодиодных линзованных модулей. Буквы из ярко- оранжевого цвета с лицевой подсветкой состоят из основной части, которая крепится к фасаду и фронтальной панели из молочно- белого оргстекла через которую проходит свет светодиодов, установленных внутри. Размер объемных букв высота 45см, ширина от 20 до 30см по заявке Заказчика. Лицевая поверхность изготавливается из белого оргстекла толщиной от 5мм. до 10мм. Задняя стенка буквы выполняется из пластика 5-10 мм. Подсветка буквы изготавливается из светодиодных линзованных модулей.