**Техническая спецификация закупаемых товаров (работ, услуг)**

**Коммунальное государственное казенное предприятие «Детский сад-ясли №15 «Рахат» отдела образования по городу Усть-Каменогорску управления образования Восточно-Казахстанской области**

**Место оказания услуг:**

**Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ПРОСПЕКТ Казыбек Би, 13/2**

 **Срок оказания услуг: в течении 15 календарных дней.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование**  | **Кол-во** |  | **Характеристика (спецификация)** | **Форма завершения** |
| 1 | Поверка измерительных приборов (Расходомер учета тепловой энергий)  | 2-шт |  | 1. Демонтаж расходомера с трубопровода.2. Поверка – на поверительном стендепроверяются метрологическиехарактеристики на правильностьпоказаний в различных режимахэксплуатации.3. Установка прибора на прежнее место (натрубопровод) с подключением приположительном результате поверителя.4. После окончание работы настройка расходомера и опломбировка расходомера. Сдача в теплоснабжающую организацию. | Выдача свидетельства о поверке, а в случае непригодности к дальнейшей эксплуатации – предоставление дефектного акта или заключения с указанием рекомендаций по ремонту, либо замене на новое оборудование. |

**Жұмыстарды орындау орны:**

**Сатып алынатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің)техникалық ерекшелігі**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Аты** |  | **саны** | **Сипаттамасы (спецификациясы)** | **Аяқтау нысаны** |
| 1 | Өлшеу аспаптарын тексеру (жылу энергиясын есепке алу шығын өлшегіші)  |  | 2 шт | 1. Шығын өлшегішті құбырдан бөлшектеу. 2. Тексеру-тексеру стендінде әртүрлі пайдалану режимдеріндегі көрсеткіштердің дұрыстығына метрологиялық сипаттамалар тексеріледі. 3. Аспапты салыстырып тексерушінің оң нәтижесі болған кезде қосылатын бұрынғы орнына (құбырға) орнату. 4. Жұмыс аяқтаған соң шығын өлшегішті орнату кіреді және де шығын өлшегішті пломбалау. Жылумен жабдықтаушы ұйымға тапсыру. | Тексеру туралы куәлік беру, ал одан әрі пайдалануға жарамсыз болған жағдайда – жөндеу немесе жаңа жабдыққа ауыстыру жөніндегі ұсынымдарды көрсете отырып, ақаулы актіні немесе қорытындыны ұсыну |

**Жұмыстарды орындау мерзімі: 15 күнтізбелік күн ішінде.**