Дефектный акт

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Побелка покраска стен | м2 | 350 |
| 2 | Левкас стен | м2 | 80 |
| 3 | Демантаж полов беседок | м2 | 252 |
| 4 | Укладка половой доски | м2 | 252 |
| 5 | Обрешетка полов | м2 | 252 |
| 6 | Демонтаж карниза беседки | п.м | 114 |
| 7 | Монтаж беседки, боковй карниз | п.м | 114 |
| 8 | Покраска маслянной краской с добавлением коллера 6 групповой беседки | шт | 6 |

Техническая спецификация

Работы должны быть выполнены строго по дефектному акту. При выполнении работы необходимо соблюдать режим работы детского сада. Строительный мусор вывозить постоянно по мере возникновения. После окончания работы, группы сдавать в чистовом виде. Подрядчик обязан сам открепить всю закрепленную мебель со стен, сдвинуть на безопасное место (не повреждая линолеумов в случае разрыва - возмещение за счет подрядчика) и накрыть полиэтиленовой пленкой. По окончанию работы в группе, мебель вернуть в прежне место, закрепив к стене. В стоимость должны войти все работы, услуги необходимые для полноценного завершения работ.

Техникалық ерекшелік

Жұмыс ақуалы акт бойынша қатаң түрде жүргізілуі керек. Жұмысты орындау кезінде балабақшаның жұмыс уақытын ережесін сақтау. Құрылыс қоқыстары пайда болған кезде үнемі шығарылуы керек. Жұмыс аяқталғаннан кейін топтар таза түрде тапсырылуы қажет.

Мердігер барлық бекітілген жиһазды қабырғалардан өзі шешіп, қауіпсіз жерге көшіруге (жарылған жағдайда линолеумдарды зақымдамай – мердігер есебінен өтеуге) және полиэтилен пленкасымен жабуға міндетті. Топтағы жұмыстың соңында жиһазды қабырғаға бекітіп, бастапқы орнына қайтарыңыз. жұмыстарды толық аяқтау үшін қажетті барлық жұмыстар, қызметтер құнына кіруге тиіс.