**Сатып алынатын қызметтердің техникалық ерекшелігі**

**Атқарылатын жұмыс:** [Жол қозғалысы қауіпсіздігі үшін белгі және металл қаңқада жылқылардың макеттерін жасау және орнату жұмыстары](https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/announce/index/10839187)

**Талап етілетін сипаттама сипаттамаларын, параметрлерін және өзге де бастапқы деректерді:**

1. **Жануарлардың (жылқы)** екі жақты муляждарын дайындау бойынша жұмыс істейді.
2. Тапсырыс беруші белгілеген жерлерге жеткізу және орнату (тесіктерді бұрғылау және схеманы бекіту).
3. **Саны - 6 дана** (жылқы).
4. ПВХ 8мм, USB 12мм. Оның бет жағына интерьерлі түрде басылган жарыққа шағылысатын пленка жабыстыру
5. 40\*40мм профиль құбырынан дәнекерленген металл жақтау, қабырғасының қалыңдығы кемінде 1,5мм. Боялған, алдын ала төселген.
6. Жылқының мөлшері кемінде 1,2х1,9 м.
7. Жеткізушінің жеткізілім орнына жөнелтуімен Тапсырыс беруші мен қолданылатын дизайн мен материалдарды келісу.
8. Барлық жұмыстар жеткізушінің материалдарынан орындалады. Барлық жұмыс түрлеріне арналған эскиздер тапсырыс беруші мен келісілуі керек.

ҚР СТ орнатылмаған, МСТ орнатылмаған, CT-KZ орнатылмаған

**Техническая спецификация закупаемых услуг**

**Наименование работ:** Работы по изготовлению и установке макетов лошадей на металлическом каркасе для безопасности дорожного движения.

**Описание требуемых характеристик, параметров ииных исходных данных:** )

1. Работы по изготовлению двухсторонних муляжей животных (лошади).
2. Доставка и установка (бурение отверстий и закрепление макета) в местах, определенных Заказчиком.
3. **Количество –6шт (лошади).**
4. Основа ПВХ 8мм, USB 12мм. Печать интерьерная не менее 1080х720 dpi, полноцветная, на светоотражающей пленке – сотая форма.
5. Металлический каркас сварной из профильной трубы 40\*40 мм, толщина стенки не менее 1,5 мм. Окрашен, предварительно загрунтован.
6. Размер лошади не менее 1,2х1,9 м.
7. Согласование дизайна и используемых материалов с Заказчиком с выездом Поставщика на место поставки.
8. Все работы выполняются из материалов поставщика. Эскизы по всем видам работ должны быть согласованы с заказчиком.

СТ РК не установлен, ГОСТ не установлен, СТ KZне установлен.