*Приложение №2*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование работ** | **Ед-ца изм.****.** | **Техническая характеристика** | **Стоимость**  |
| 1 | Работы по обустройству закрытого помещения для скважины | Работа | Работы по обустройству закрытого помещения для скважины включают в себя установку каркасного помещения из металлопрофиля 50х50, размер помещения 3х3х3,5 обшивка профлистом 10 (длина 6м), установка калитки, дверной ручки, замка, петли. Весь расходный материал приобретается за счет поставщика.  | 500 000 тенге, сюда входит цена всех работ и материалов поставщика. |